|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8260/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 5/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 30. července 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8

„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 118:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu **SO 98-98 Všeobecný objekt** jsou tyto položky č. 17 a 18:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | VSEOB017 | SVETELNÉ VÝSTRAŽNÉ TERCE | KPL | 1,000 |
|  |  | popis položky |  |  |
|  |  | *"v predepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP"* |  |  |
|  |  | 2 100 DEN |  |  |
| 18 | VSEOB018 | BEZPECNOSTNÍ ZÁBRANY | KPL | 1,000 |
|  |  | popis položky |  |  |
|  |  | *"v predepsaném rozsahu a poctu dle VTP a ZTP"* |  |  |
|  |  | 210 000 MDEN |  |  |

Z dokumentace není zřejmé, co znamená údaj *2.100den*?Nabízí se různý výklad: 2.100 terčů za 1 den nebo 21 terčů na 100 dní nebo 210.000m na 1 den nebo 2.100m na 100 dní. V odkazovaných přílohách – VTP a ZTP není žádný výpočet uveden.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, co se má ocenit v těchto položkách, a to z toho důvodu, aby všichni uchazeči oceňovali stejné komplety.

**Odpověď:**

V soupisu prací SO 98-98 Všeobecný objekt byly upraveny níže uvedené položky. Bylo upraveno množství, množstevní jednotka a popis položky:

Položka č. 14 VSEOB014 ZVÝŠENÉ NÁROKY NA OSTRAHU

Položka č. 15 VSEOB014 POHOTOVOST ZHOTOVITELE PRO NEPREDVÍDATELNÉ A MIMORÁDNÉ SITUACE

Položka č. 16 VSEOB014 VÝKON SPRÁVCE TRAKCNÍHO VEDENÍ

Položka č. 17 VSEOB014 SVETELNÉ VÝSTRAŽNÉ TERCE

Položka č. 18 VSEOB018 BEZPECNOSTNÍ ZÁBRANY

**Upraven soupis prací SO 98-98**

**Dotaz č. 119:**

**PS 24-02-61 (Žst. Č. Třebová, informační zařízení)**

1. Žádáme zadavatele o opravu množství u položky č. 30 75L3AX INFORMACNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS 69,000 na 55 kusů v závislosti na dodávce informačních prvků.
2. V TZ je uvedeno: *„Místní ovládání bude pomocí nového klienta v TB v místnosti DK“.*

Ve výkazu výměr položka na klientské pracoviště není. Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění položky do výkazu výměru.

1. V TZ je uvedeno: *„Server informačního systému bude poskytovat informace do systému DDTS.“* Proto, žádáme zadavatele doplnit výkaz výměr o položku 75O961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS

**Odpověď:**

1. v soupisu prací PS 24-02-61 byla upravena položka č. 30, kód položky 75L3AX INFORMACNÍ PRVEK, - MONTÁŽ, změna množství na 55 ks.
2. v soupisu prací PS 24-02-61 byla doplněna položka č. 52, kód položky 75L3D3, HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA, množství 1 ks.

v soupisu prací PS 24-02-61 byla doplněna položka č. 53, kód položky 75L3DX, HW PRO

ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ, množství 3 ks.

1. v soupisu prací PS 24-02-61 byla doplněna položka č. 54, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 ks.

**Upraven soupis prací PS 24-02-61**

**Dotaz č. 120:**

**PS 24-02-21 (Žst. Č. Třebová, rozhlas pro cestující)**

V TZ je uvedeno: *„Rozhlasová ústředna bude předávat data do systému DDTS ŽDC v rozsahu TS2 /2008-ZSE prostřednictvím protokolu SNMP.“* Proto, žádáme zadavatele doplnit výkaz výměr o položku 75O961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS

**Odpověď:**

V soupisu prací PS 24-02-21 byla doplněna položka č. 52, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 KUS.

**Upraven soupis prací PS 24-02-21**

**Dotaz č. 121:**

**PS 24-02-44.1 (Žst. Č. Třebová, kamerový systém)**

1. V TZ je uvedeno: *„Server kamerové systému bude poskytovat informace do systému DDTS ŽDC v rozsahu TS2/2008 prostřednictvím protokolu SNMP.“* Proto, žádáme zadavatele doplnit výkaz výměr o položku 75O961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS
2. Z důvodu kontroly délky optického kabelu, počtu měří atd., žádáme zadavatele do blokového schématu doplnit u délek optických kabelů také počet vláken.
3. Žádáme zadavatele o sdělení, zda uvažujeme správně, že kabelizace ke kamerám na zhlaví je součástí jiného PS. Žádáme zadavatele o sdělení, ve kterém PS a pod kterou položkou ve výkazu výměr je tato kabelizace.
4. Ve výkazu výměr je položka 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 2 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?



**Odpověď:**

1. v soupisu prací PS 24-02-44.1 byla doplněna položka č. 73, kód položky 75O961, DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství 1 KUS.
2. Všechny kabely jsou v provedení 12 vláken viz vzorec v soupisu prací. Měření se provádí dle soupisu prací. Na jednu ukončenou skříň se uvažuje s měřením 4 vláken.
3. Ano, optická kabelizace k OV na zhlaví je součásti PS 10-02-11. Napájení k rozvodné skříně je součásti SO 24-86-01.
4. dAno, jedná se o třídu těžitelnosti 2 dle starší ČSN 73 3050.

**Upraven soupis prací PS 24-02-44.1**

**Dotaz č. 122:**

**PS 24-02-44.2 (Žst. Č. Třebová, bezpečnostní kamerový systém)**

1. Nesoulad mezi blokovým schématem a výkazem výměr.

25 75L453 KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW, LICENCE) KUS 3,000 v blokovém schématu pouze dva servery

1. V TZ je uvedeno: „*Server kamerové systému bude poskytovat informace do systému DDTS ŽDC v rozsahu TS2/2008 prostřednictvím protokolu SNMP.*“ Proto, žádáme zadavatele doplnit výkaz výměr o položku 75O961 DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS

**Odpověď:**

1. v soupisu prací PS 24-02-44.2 byla upravena položka č. 25, kód položky 75L453 KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW, LICENCE), změna množství na   
   2 KUS.

Dále byly v soupisu prací PS 24-02-44.2 upraveny související položky:

Č. 23, kód položky 75L457 KAMEROVÝ SERVER - HDD PRES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7, změna množství na 2 KUS.

Č. 27, kód položky 75L45X KAMEROVÝ SERVER – MONTÁŽ, změna množství na 4 KUS.

Č. 34, kód položky 75L493 ZPROVOZNENÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU, změna množství na 2 KUS.

b) v soupisu prací 24-02-44.2 byla doplněna položka č. 73, kód položky 75O961, DDTS ŽDC,

SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS, množství   
 1 KUS.

**Upraven soupis prací PS 24-02-44.2**

**Dotaz č. 123:**

**PS 24-02-44.3 (Žst. Č. Třebová, kamerový systém na lávce žkm 245,321)**

1. V TZ je uvedeno: *„V rámci tohoto PS budou doplněny kamery pro kamerový systém města v ŽST Česká Třebová.“* Z důvodu kompatibility, žádáme zadavatele o sdělení, jaký je v současné době kamerový systém města v žst. Česká Třebová.
2. Žádáme zadavatele o sdělení, zda předpokládáme správně, že se budou kamery nahrávat na současný kamerový systém města v žst. Česká Třebová.
3. Žádáme zadavatele o sdělení, z jakého důvodu je ve výkazu výměr pouze monitor. Zadavatele nebude požadovat nové klientské pracoviště?
4. Žádáme zadavatele o sdělení, zda předpokládáme správně, že položka č. 19 75L442 KAMERA SPECIÁLNÍ SW LICENCE KUS 2,000 patří do části PS 24-02-44.2 Žst. Č.Třebová, bezpečnostní kamerový systém

**Odpověď:**

1. Jedná se o systém Genetec Security Center. V současnosti jsou použity kamery Wisenet. Správce požaduje kamery z řady, která podporuje AI. Správce požaduje spolupráci s dodavatelem stavby – konzultaci při výběru a odsouhlasení výběru kamer. Rovněž zapojení do sítě bude muset provést správce kamerového systému.
2. Ano, kamery budou nahrávány na současný kamerový systém města. Na vstupu je Dark Fiber optická přípojka, switch je v současné době od dodavatele Metel. Správce požaduje spolupráci s dodavatelem stavby – konzultaci při výběru a odsouhlasení výběru konkrétního switche a klíčových komponentů.
3. Monitor byl uvažován pro rozšíření dohledové pracoviště. Na základě tel. rozhovoru je pracoviště již hotové a monitor není potřeba.

V soupisu prací 24-02-44.3 byla položka č. 20, kód položky 75L472 zrušena.

1. Ano, položka č.19, kód položky 75L442 KAMERA SPECIÁLNÍ SW LICENCE patří do PS 24-02-44.2  
   Položka byla v PS 24-02-44.3 zrušena

**Upraven soupis prací PS 24-02-44.3**

**Dotaz č. 124:**

**PS 27-02-42 (Žst. Č. Třebová, areál měnírny, kamerový systém)**

1. V blokovém schématu (2 kamery otočné a 14 kamer pevných) a ve výkazu výměr je jiné množství kamer (položka 34 75L421 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ KUS 11,000, položka 37 75L432 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME OTOCNÁ KUS 2,000). Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. V případě, že bude měnit množství kamer ve výkazu výměr, žádáme zadavatele, aby také doplnil montáž kamery, SW a změnil množství u souvisejících položek (č. 46 – č. 49 a č. 52)
2. Ve výkazu výměr je položka 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 2 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?



**Odpověď:**

a) Počet pevných kamer je dle blokového schématu 11 ks, tím pádem je soupis prací   
 správný.

b) Ano jedná se o třídu těžitelnosti 2 dle starší ČSN 73 3050.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 9. 2024 na den **20. 9. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 19. 9. 2024 a nahrazujeme datem **20. 9. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_Ceska-Trebova-cast1-zm04-20240730.xml

XDC\_Ceska-Trebova-cast2-zm04-20240730.xml

XLS\_Ceska-Trebova-cast1-zm0420240730.xlsx

XLS\_Ceska-Trebova-cast2-zm04-20240730.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace