|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8350/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 4/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. srpna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,   
4. část“, 1.+3. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 15:**  
U **SO 41-12-16-01** – kod pol. 58252 – Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z MC – 47 m2; Dlažba podél betonové zdi.

V TZ a PD není popis o jakou dlažbu se jedná. Např. tloušťka atd.

Žádáme o doplnění.?

**Odpověď:**

Navržena je dlažba z vibrolisované betonové směsi, hladká, přírodní, 500×500 tl. 50 mm. V příloze jsou doplněny aktualizované soubory 1E\_SO 41-12-16-01\_004\_PR\_rev003.pdf a 1E\_SO 41-12-16-01\_009\_VV\_rev003.pdf.

**Dotaz č. 16:**

Nástupiště **SO 41-12-16-01; SO 41-12-16-02; SO 41-12-17-01.1** jsou položky „Dlážděné kryty z betonových dlaždic“ (betonová dlažba bez zkosených hran tl.60 mm). V TZ a PD není uveden rozměr dlažby např. 200 x 200 x 60 mm;

Žádáme o určení, o jakou dlažbu se jedná.

**Odpověď:**

Popis navržené dlažby vč. vlastností je uveden v TZ kap. 5.4 u SO 41‑12‑16‑01, SO 41‑12‑17‑01 a kap. 5.2.1 u SO 41‑12‑16‑02.

**Dotaz č. 17:**

**SO 90-90**  
Celkové množství odpadu v objektu SO 90-90 se u odpadů liší od vysčítaného evidenčního množství odpadu v jednotlivých PS a SO.

Žádáme zadavatele o kontrolu množství odpadů uvedených v SO 90-90 tak, aby odpovídala celkovým množstvím odpadů ve všech provozních souborech a stavebních objektech, případně o opravu jednotlivých evidenčních množství odpadů v zadaných objektech, aby v součtu odpovídala celkovým množstvím v SO 90-90.

**Odpověď:**

Množství v SO 90-90 bylo revidováno a u následujících položek došlo k aktualizaci množství. Soupis prací pro SO 90-90 byl aktualizován.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Kód položky** | **Popis položky** | **Jednotka** | **Množství** |
| **1** | **R015111** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **170 258,031** |
| **4** | **R015240** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 - ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **114,175** |
| **6** | **R015430** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 - LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **0,400** |
| **7** | **R015420** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 - ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **1,310** |
| **8** | **R01523115R** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **2,204** |
| **10** | **R015760** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03\* - IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **35,778** |
| **25** | **R015340** | **LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 02 01 - PAŘEZY, VČETNĚ DOPRAVY** | **T** | **0,000** |

**Dotaz č. 18:**

V jednotlivých PS a SO, ve kterých se nacházejí položky odpadů, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v **SO 90-90** se uvádí komentář: „Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 40-90-90-00“ . Objekt SO 40-90-90-00 v zadaném soupisu prací v XML-souboru neexistuje.

Žádáme zadavatele o opravu popisu SO 40-90-90-00, který by mněl být nahrazen SO 90-90.

**Odpověď:**

V dotčených soupisech prací byl název SO 40-90-90-00 opraven na SO 90-90.

Nad rámec dotazu byl v soupisech prací jednotlivých SO a PS do popisu k položkám týkajících se odpadů dle ZTP doplněno „NEOCEŇOVAT“. Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze v SO 90-90., v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

**Dotaz č. 19:**

V jednotlivých PS a SO, ve kterých se nacházejí položky odpadů, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů se u některých položek v popisu uvádí: „NEOCENOVAT…“, u některých položek je uveden pouze název položky, bez komentáře „NEOCENOVAT“.

Žádáme zadavatele o sjednocení a uvedení popisu NEOCENOVAT před název všech položek odpadu v jednotlivých PS a SO.

**Odpověď:**

Text “NEOCEŇOVAT” není použit v názvu žádné položky. Veškeré položky odpadů, které mají být souhrnně oceněny v SO 90-90 jsou v popisu položky označeny textem “Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90”. Položky jsou tedy jednoznačně identifikovatelné.

**Dotaz č. 20:**

**SO 90-90**  
V textu položky se u všech druhů odpadů uvádí: „VČETNĚ DOPRAVY“  
  
V jednotlivých PS a SO, které slouží jako podklad pro celkové množství odpadů v SO 90-90 se však tento komentář ne vždy uvádí a součástí soupisů prací jsou i položky na dopravu odpadů.  
Vzniká tak v některých objektech duplicitní náklad na dopravu odpadu na trvalou skládku.  
  
Jedná se například o položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS41-28-00-02 | 150 | 741Z92 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 45,000 |
| PS41-29-00-02 | 117 | 742Z92 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 1,000 |

**Odpověď:**

Veškeré odpady určené pro likvidaci na skládce jsou v položce „Cenová soustava“ jednoznačně označeny textem „ODP+d“. Uváděné položky „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“ slouží k nacenění dopravy do skladu správce u zařízení u kterých se předpokládá jejich využití. Podobně je tomu u následujících položek:

* PS 41-28-00-02; pol. č. 150 „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
* PS 41-29-00-02; pol. č. 117 „DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)“
* SO 41-11-00-01; pol. č. 15 „DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVESTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)“
* SO 41-11-00-01; pol. č. 17 „DEMONTÁŽ ZAJIŠTOVACÍ ZNACKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)“
* SO 41-13-16-01; pol. č. 6 „ROZEBRÁNÍ PREJEZDU, PRECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)“
* SO 41-13-17-01; pol. č. 46 „ROZEBRÁNÍ PREJEZDU, PRECHODU Z DÍLCU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URCENÉ MÍSTO)“

Položky u níže uvedených stavebních objektů odkazující na likvidaci odpadů byly ze soupisu prací odstraněny.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Kód položky** | **Popis položky** | **Jednotka** | **Množství** |
| **SO 41-21-16-01.1** | | | | |
| **333** | **R74201001.66** | **Likvidace odpadu** | **kpl** | **0,000** |
| **SO 41-21-17-01** | | | | |
| **281** | **R74201002.62** | **Likvidace odpadu** | **kpl** | **0,000** |
| **SO 41-22-16-01.1** | | | | |
| **98** | **R74201003.42** | **Likvidace odpadu** | **kpl** | **0,000** |
| **SO 41-22-16-02.1** | | | | |
| **104** | **R74201004.46** | **Likvidace odpadu** | **kpl** | **0,000** |
| **SO 41-22-17-01.1** | | | | |
| **72** | **R74201005.29** | **Likvidace odpadu** | **kpl** | **0,000** |

**Dotaz č. 21:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenalezli „Hlukovou studii“.

Žádáme zadavatele o sdělení, kde se tento dokument nachází, případně o jeho doplnění.

**Odpověď:**

Hluková studie se nachází v části dokumentace: \E Dokladová část\E.1 Doklady a dokumenty pro stavební úřad\E.1.2 Doklad podle jiného právního předpisu\E.1.2.1 Dokumentace vlivů na životní prostředí\E.1.2.1.9 Hluková studie\1E\_E\_1\_2\_1\_9.pdf

**Dotaz č. 22:**

**SO41-18-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., příjezdová komunikace a zpevněné plochy technologického objektu**

V položce č.28 (kód 574C06) „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S“ je uvedena výměra 2611,20 M3. Výměra má být v M2, nikoliv v M3.

Prosíme o prověření a úpravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

Položka č. 28 s kódem 574C06 byla upravena na položku s kódem 574C56 s výměrou v M2. Soupis prací pro SO 41‑18‑16‑01 byl aktualizován.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Kód položky** | **Popis položky** | **Jednotka** | **Množství** |
| **28** | **574C06** | **ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16 S** | **M3** | **0,000** |
| **42** | **574C56** | **ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM** | **M2** | **2611,200** |

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 8. 2024 na den 26. 8. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-033802). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 23. 8. 2024 a nahrazujeme datem **26. 8. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

1E\_SO 41-12-16-01\_004\_PR\_rev003.pdf

1E\_SO 41-12-16-01\_009\_VV\_rev003.pdf

XDC\_TYCASO-4\_1-3\_zm02-20240806.xml

XLS\_TYCASO-4\_1-3\_zm02-20240806.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace