|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9055/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 6/6 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 20. srpna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,   
4. část“, 1.+3. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 86**

**SO 41-40-00-01 ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně – soupis prací nesedí s PD viz níže.**

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Paralelní

Popis byl vytvořen automaticky**

**Žádáme zadavatele o vysvětlení.**

**Odpověď:**

Správně je soutěžní rozpočet. Příloha PD byla aktualizována.

**Dotaz č. 87**

V době konání soutěže jsou veškerá stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury propadlá. Žádáme zadavatele o obnovení stanovisek, případně informaci, kdy budou stanoviska obnovena.

**Odpověď:**

Dle odstavce 5.1.4 písmene d) Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby VTP/R-F/14/22 zajišťuje obnovení stanovisek zhotovitel.

**Dotaz č. 88**

V **SO 41-11-16-01** ve vzorových řezech se uvádí u skladby trativodů podkladní vrstva pod potrubím ze štěrkopísku

z frakce 0/32. V běžné praxi se používá materiál podsypu z frakce 0/4, aby nedocházelo k porušení trativodního potrubí.

**Žádáme zadavatele o vysvětlení frakce.**

**Odpověď:**

Podsyp trativodního potrubí je navržen ze štěrkopísku v maximálním rozsahu frakce 0/32, lze tedy použít podsyp z písku / štěrkopísku jemnější frakce.

**Dotaz č. 89**

1. Doplní zadavatel tyto nájemní smlouvy pro etapu (TýČaSo 1 etapa) do seznamu dokladů:

Simoldes Plasticos Czech s.r.o.

Jelínek Karel (LV 1766)

Adámek Josef (čestné prohlášení)

Město Rychnov n.K.

Královéhradecký kraj.

1. Doplní zadavatel Smlouvu o smlouvě budoucí za (TýČaSo 1 etapa):

ZEA Rychnovsko a.s. (LV 531).

1. Poskytne zadavatel také Souhlas na situaci se Správou silnic Královéhradeckého kraje a se společností České dráhy, a.s. (pro 1. i 3.etapu)?
2. Zároveň bychom se chtěli zeptat, zda má uchazeč nacenit v rámci položky č.20 v SO 98-98 "Nájmy hrazené zhotovitelem" i tyto souhlasy?

**Odpověď:**

1. Budoucí nájemní smlouvu s panem Karlem Jelínkem (LV 1766) zasíláme v příloze (BNS Jelínek.pdf), ostatní smlouvy byly doplněny v rámci dotazu č. 41,
2. Smlouva doplněna v rámci dotazu č. 41,
3. Souhlas a smlouvy se společností České dráhy, a.s. doplněny v rámci dotazu č. 41. Souhlas na situaci se Správou silnic Královéhradeckého kraje přikládáme (Správa silnic KHK souhlas.pdf).
4. Zhotovitel ocení pouze uzavřené smlouvy. Souhlasy a doposud neuzavřené smlouvy, budou řešeny změnovým řízením.

**Dotaz č. 90**

Ve vysvětlení ZD č.3 v dotazu č. 34 měl zhotovitel na mysli stavbu **žst. Borohorádek (TýČaSo 3. etapa).** Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 34 odpovídá na stavbu žst. Solnice (TýČaSo 1. etapa).

Žádáme zadavatele o odpověď na dotaz č. 34

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

**Odpověď:**

Pro práce v ŽST Borohrádek, je aktualizovaný předpokládaný harmonogram prací následující:

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Tyto termíny byly zadány i do podkladů pro RVP 2025.

**Dotaz č. 91**

V objektu **SO41-18-16-01** / položka č. 28 – 574C06 Asfaltový beton ACL 16+ PMB 25/55-60 - byla zde chybně

uvedena kubatura 2611,200 M3. Dle popisu jde o plochu 2611,2 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou

vrstvy 60mm.

Prosíme o opravu položky.

**Odpověď:**

Dotazovaná položka č. 28 (574C06) byla v rámci dotazu č. 22 upravena na položku č. 42 (574C56)- Nová položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

**Dotaz č. 92**

V objektu **SO41-18-16-03.2** / položka č. 26 – 574A03 Asfaltový beton ACO 11+ PMB 45/80-65 - byla zde chybně uvedena kubatura 335,000 M3. Dle popisu jde o plochu 335,0 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou vrstvy 40mm.

Prosíme o opravu položky.

**Odpověď:**

Dotazovaná položka č. 26 (574A03) byla v rámci dotazu č. 27 upravena na položku č. 38 (574A33). Tato položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

**Dotaz č. 93**

V objektu **SO41-18-16-04** / položka č. 24 – 574A03 Asfaltový beton ACO 11+ 50/70 - byla zde chybně

uvedena kubatura 405,500 M3. Dle popisu jde o plochu 405,5 m2, která nebyla vynásobena tloušťkou

vrstvy 50mm.

Prosíme o opravu položky.

**Odpověď:**

Dotazovaná položka č. 24 (574A03) byla v rámci dotazu č. 29 upravena na položku č. 30 (574A43). Tato položka je již v metrech čtverečných s příslušnou tloušťkou, která je uvedena v názvu a specifikaci položky.

**Dotaz č. 94**

V objektu **SO41-18-16-03.2** / položka č. 31 – 91710 Obruby z betonových palisád - byla zde chybně uvedena kubatura 0,420 M3, ve výpočtu je počítáno pouze s 15ti kusy palisád. Dle popisu má být délka osazení palisád 15 metrů (tzn. 86 kusů, nikoli 15 kusů), správná kubatura pak bude „15,0\*0,2\*0,8=2,4 m3.

Prosíme o opravu položky.

**Odpověď:**

V soupisu prací byla upravena výměra dotazované položky č. 31 (91710).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Kód položky** | **Popis položky** | **Jednotka** | **Množství** |
| **31** | **91710** | **OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD**  *200x175x800 do betonového lože C25/30n XF3 dle PD*  *Celková délka 15m*    *15\*0.2\*0.8 = 2,400 [A]*    *Položka zahrnuje:*  *dodání a pokládku betonových palisád o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací*  *betonové lože i bocní betonovou operku.* | **M3** | **2,4** |

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Nad rámec dotazů bylo doplněno nulové množství v následujících položkách:

SO 41-21-16-01.1:

o 413 R045002000 R-Položka Kompletační a koordinační činnost

o 414 R090001000 R-Položka Ostatní náklady

SO 41-21-16-01.2:

o 149 R045002000 R-Položka Kompletační a koordinační činnost

o 150 R090001000 R-Položka Ostatní náklady

SO 41-21-17-01:

o 345 R045002000 R-Položka Kompletační a koordinační činnost

o 346 R090001000 R-Položka Ostatní náklady

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění** zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědi a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o další 1 pracovní den.

**Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne** 20. 9. 2024 **na den 24. 9. 2024.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-033802). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 20. 9. 2024 a nahrazujeme datem **24. 9. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

K dotazu č. 86:

1E\_SO 41\_40\_00\_01\_rev011.pdf

K dotazu č. 89:

Správa silnic KHK souhlas.pdf

BNS Jelínek.pdf

K dotazu č. 94:

1E\_SO 41-18-16-03\_008\_VV\_rev011.pdf

Soupisy prací:

XDC\_TYCASO-4\_1-3\_zm06-20240820.xml

XLS\_TYCASO-4\_1-3\_zm06-20240820.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace