**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **792** | km: **283,858**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 490966,825 |
| *X =* | 1090846,712 |
| *Nadm. výška* | 242,071 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | hřebová značka v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **730** | km: **284,047**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491149,782 |
| *X =* | 1090783,956 |
| *Nadm. výška* | 242,032 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.11 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **731** | km: **284,163**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491260,745 |
| *X =* | 1090749,115 |
| *Nadm. výška* | 242,285 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.13 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **732** | km: **284,348**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491437,426 |
| *X =* | 1090694,185 |
| *Nadm. výška* | 243,054 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.16 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **733** | km: **284,588**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491666,278 |
| *X =* | 1090622,809 |
| *Nadm. výška* | 243,176 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.20 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **734** | km: **284,707**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491780,047 |
| *X =* | 1090587,059 |
| *Nadm. výška* | 242,617 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.22 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **736** | km: **284,886**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 491950,841 |
| *X =* | 1090534,001 |
| *Nadm. výška* | 242,387 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.25 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **737** | km: **285,066**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492122,786 |
| *X =* | 1090480,257 |
| *Nadm. výška* | 242,375 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.28 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **738** | km: **285,238**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492286,826 |
| *X =* | 1090428,870 |
| *Nadm. výška* | 242,638 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.31 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **739** | km: **285,396**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492440,958 |
| *X =* | 1090392,837 |
| *Nadm. výška* | 242,875 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 49°55'6.25031" |
| *Longitude* | E 17°57'58.79278" |
| *El. High* | 285.707 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.34 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Štítina - Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **740** | km: **285,552**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492597,109 |
| *X =* | 1090382,660 |
| *Nadm. výška* | 243,347 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.3 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | žst. Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **741** | km: **285,710**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492754,843 |
| *X =* | 1090394,352 |
| *Nadm. výška* | 243,549 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.7 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 7/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | žst. Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **799** | km: **285,894**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 492949,893 |
| *X =* | 1090429,528 |
| *Nadm. výška* | 244,730 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.14 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | žst. Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **743** | km: **286,024**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493067,405 |
| *X =* | 1090425,107 |
| *Nadm. výška* | 244,760 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.17 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 8/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | žst. Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **744** | km: **286,180**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493222,811 |
| *X =* | 1090440,087 |
| *Nadm. výška* | 245,022 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.23 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **G1** | žst. Opava-Komárov | |
| *Číslo bodu:* | **793** | km: **286,351**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493404,902 |
| *X =* | 1090468,703 |
| *Nadm. výška* | 245,219 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.30 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 9/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Opava-Komárov - Opava východ | |
| *Číslo bodu:* | **794** | km: **286,561**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493603,713 |
| *X =* | 1090483,422 |
| *Nadm. výška* | 245,586 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.38 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Opava-Komárov - Opava východ | |
| *Číslo bodu:* | **795** | km: **286,774**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493812,480 |
| *X =* | 1090444,004 |
| *Nadm. výška* | 246,488 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.44 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:30:36    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 10/10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Opava-Komárov - Opava východ | |
| *Číslo bodu:* | **796** | km: **286,962**  Katastrální území: Komárov u Opavy | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 493983,755 |
| *X =* | 1090366,732 |
| *Nadm. výška* | 247,138 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.3 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |