|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9426/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 2. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 20

„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 271:**

**SO 24-33-01, SO 25-33-01, SO 26-33-01**

V zadavatelem poskytnutém soupisu prací je v zadání rozpor s projektovou dokumentací a popisem položek. Chybí položky nezbytné pro předání díla.

Konkrétně se jedná o:

* **SO 24-33-01 – Žst. Č. Třebová, Osobní nádraží, plynovod**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | 969345 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH | M | 21,500 |  |  |
|  |  | K | R0273012 | REVIZE | KPL | 1,000 |  |  |
|  |  | K | R0273013 | KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST | KPL | 1,000 |  |  |
|  |  | K | R0273014 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | KPL | 1,000 |  |  |

* **SO 25-33-01 -Žst. Č. Třebová, odjezdová skupina, plynovod**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 969333 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH OCEL | M | 59,000 |  |  |
|  | K | R0273012 | REVIZE | KPL | 1,000 |  |  |
|  | K | R0273013 | KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST | KPL | 1,000 |  |  |
|  | K | R0273014 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | KPL | 1,000 |  |  |

* **SO 26-33-01 – Úsek Č. Třebová os.n. – odb. Parník** [**(vc**](file:///C:\)vc)**.), plynovod**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 969334 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M | 48,000 |  |  |
|  | K | R0273012 | REVIZE | KPL | 1,000 |  |  |
|  | K | R0273013 | KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST | KPL | 1,000 |  |  |
|  | K | R0273014 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | KPL | 1,000 |  |  |

Žádáme zadavatele o prověření a doplnění.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 24-33-01.2** doplněna položka č.26 969345 Vybourání potrubí DN do 300mm plynových a položka č.27 R0273012 Revize plynového potrubí.

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 25-33-01** doplněna položka č.26 969333 Vybourání potrubí DN do 150mm plynových a položka č.25 R0273012 Revize plynového potrubí.

Na základě prověření byla do soupisu prací **SO 26-33-01.1** doplněna položka č.27 969334 Vybourání potrubí DN do 200mm plynových a položka č.26 R0273012 Revize plynového potrubí.

Kompletační a koordinační činnost spolu se zařízením staveniště je součástí ocenění položek stavebního objektu a pro tyto činnosti nelze zavést samostatné R-položky.

**Dotaz č. 272:**

**SO 24-72-05**

Žádáme o bližší specifikaci položky níže, z PD není zřejmé, o co se jedná.

Pol. č. 13 - D+M technologického prefabrikátu 7,14x8,06 m vc. doplnku (dle PD) - KPL 6,000

**Odpověď:**

Jedná se o dočasný objekt pro zaměstnance, viz. příloha 2.021.

**Dotaz č. 273:**

Pro soubory Silnoproudá elektroinstalace v Pozemních objektech jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem a chybí kniha svítidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru i exteriéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem dále z uvedeného popisu není patrný ani tvar svítidel, systém montáže (přisazené/zapuštěné). Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek. Žádáme o doplnění knihy svítidel včetně výpočtu osvětlení.

**Odpověď:**

Svítidla jsou definována v Legendě svítidel svým příkonem, světelný tokem, zdrojem, krytím a uložením. V soupisu prací jsou svítidla definována podle OTSKP. Uchazeč předloží vzorky svítidel investorovi k odsouhlasení v průběhu výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 8. 10. 2024 na den **9. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 08.10.2024 a nahrazujeme datem **09.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**



V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace