|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9578/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 5/9 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 3. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16

„**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 151:**

U **PS 23-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ“** v soupisu prací u položek č. 92 a č. 93 dodávka/montáž „SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV“ v množství 18 ks, neodpovídá množství ve schéma kabelů 19 ks. Prosíme zadavatele o prověření množství.

**Odpověď:**

Ano, jedná se o překlep. Bylo zapracováno, správná hodnota je 19 ks.

Změna PS 23-01-21, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Položky č. 92 a 93 navýšeny na 19 ks.

**Dotaz č. 152:**

U **PS 23-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ“** v soupisu prací postrádáme položky pro dodávku/montáž „KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY“ k RD P5213. Prosíme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Požadovaná položka je součástí dodávky/montáže reléového domku. Viz např. PS 23-01-21, v.č. 1.001 Technická zpráva, kapitola 4.2.7: „Součástí dodávky domku je sdružený pilíř a v něm…“.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 153:**

U **PS 24-01-21 „Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ“** vzhledem k nahrazení kolejových obvodů mezikolejovými propojkami a dodávce/montáži „MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M)“ prosíme o doplnění schéma izolace tohoto PS.

**Odpověď:**

Obdobně jako v jiných úsecích s trakčním vedením, je Schéma izolace obsahem (podmnožinou) KSUaTP. Viz SO 22-87-01 (část D.2.3.7), č.v. 2.006 a 2.007 a další. Schéma izolace v části D.1.1 by bylo duplicitou.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 154:**

U **PS 25-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Odb Plačice, TZZ“** vzhledem k nahrazení kolejových obvodů mezikolejovými propojkami a dodávce/montáži „MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M)“ prosíme o doplnění schéma izolace tohoto PS.

**Odpověď:**

Obdobně jako v jiných úsecích s trakčním vedením, je Schéma izolace obsahem (podmnožinou) KSUaTP. Viz SO 22-87-01 (část D.2.3.7), č.v. 2.008 a další. Schéma izolace v části D.1.1 by bylo duplicitou.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 155:**

U **PS 25-01-22 „Odb Plačice - Praskačka, TZZ“** je ve schéma kabelů návěstidlo označeno jako PřS, je toto návěstidlo v situačním schéma označeno jako PřPL a ve schéma izolace zase PřL. Prosíme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Ano, jde o chybu v dokumentaci Před vjezdovým návěstidlem S nemůže být předvěst označená PřL nebo PřPL. Bylo zapracováno, správné označení předvěsti je PřS.

Změna PS 25-01-22, č.v. 2.201 Situační schéma Odb Plačice – Praskačka.

Změna PS 25-01-22, č.v. 2.401 Schéma izolace Odb Plačice - Praskačka.

Bez vlivu na výměry.

**Dotaz č. 156:**

U **PS 26-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ“** v soupisu prací postrádáme položky pro dodávku/montáž „KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY“ k RD P5378. Prosíme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Požadovaná položka je součástí dodávky/montáže reléového domku. Viz např. PS 26-01-21, v.č. 1.001 Technická zpráva, kapitola 4.1.7: „Součástí dodávky domku je sdružený pilíř a v něm…“.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 157:**

U **PS 26-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ“** je v položkách č. 59 a č. 60 dodávka/montáž „BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH“ v množství 2ks; jedna pro RD P5378 a druhá pro RD AH Všestary. Pro nový RD PZZ P5378 je výpočet kapacity této baterie 278,875 Ah a dodávaná nová baterie nemá dostatečnou kapacitu. Pro nový RD AH Všestary výpočet spotřeby, příkonu a baterie v TZ není přiložen. Prosíme o jeho doplnění a kontrolu kapacity požadované nové baterie.

**Odpověď:**

Bylo zapracováno.

Změna PS 26-01-21, v.č 1.001 Technická zpráva.

Změna PS 26-01-21, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Položka č. 59 snížena na 1 ks.

Doplněna položka č. 124 - BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/420 AH – DODÁVKA v počtu 1 ks.

**Dotaz č. 158**

U **PS 26-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ“** je v položce č. 76„OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ“  množství 2,656 km, které neodpovídá délce traťového úseku tohoto PS. Prosíme zadavatele o prověření množství položky.

**Odpověď:**

Ano, jedná se o překlep. Bylo zapracováno, správná hodnota je 3,656 km.

Změna PS 26-01-21, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Položka č. 76 navýšena na 3,656 km.

**Dotaz č. 159:**

U **PS 26-01-21 „Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ“** se soupisu prací nachází položky pro dodávku/montáž „ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY“ v množství 4 ks. V situačním a kabelovém schéma jsme nalezli pouze 1 ks závorníku u výhybky „P1“. Prosíme zadavatele o prověření množství položky.

**Odpověď:**

Ano, jedná se o překlep. Bylo zapracováno, správná hodnota je 1 ks.

Změna PS 26-01-21, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Položka č. 77 snížena na 1 ks.

**Dotaz č. 160:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** je v TZ uvedeno: „ V nové dopravní kanceláři bude v rámci tohoto PS zřízena deska nouzových obsluh bez možnosti stavění výhybek – bude obsahovat indikace činnosti, tlačítko nouzového otevření traťových přejezdů a nouzové vypnutí napájení.“ Prosíme zadavatele o doplnění výkresu DNO a podrobný popis, co vše má DNO obsahovat, jaké činnosti.

**Odpověď:**

Zadavatel nespecifikuje konkrétní dodávané zařízení. Výkres DNO nebude doplněn. Specifikace rozsahu DNO v technické zprávě byla upravena.

Změna PS 22-01-13.01, v.č 1.001 Technická zpráva

**Dotaz č. 161:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** v TZ v části 3.2.4.2 „Požadované funkcionality elektronického stavědla“ není VCP . Budou požadovány VCP cesty?

**Odpověď:**

Požadavek na VCP cesty je zřejmý z dokumentu, který je pro něj určujícím, tedy PS 22-01-13.01, č.v. 2.312 Tabulka uvolňovacích rychlostí.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 162:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** v položkách soupisu prací chybí položky napájecích skříní pro SZZ. Prosíme zadavatele o doplnění položek „SKŘÍŇ NAPÁJECÍ – DODÁVKA“ a „SKŘÍŇ NAPÁJECÍ – MONTÁŽ“ v odpovídajícím množství pro SU1 (4 ks) a SU2 (4 ks).

**Odpověď:**

Bylo opraveno dle výkresové dokumentace.

Změna PS 22-01-13.01, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Doplněny položky č. 157 a 158 - SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA – DODÁVKA a SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA – MONTÁŽ v počtu 4 ks – viz PS 22-01-13.01, v.č. 2.512 Dispozice SÚ1 - technologický objekt a PS 22-01-13.01, v.č. 2.513 Dispozice SÚ2 - výpravní budova.

**Dotaz č. 163:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** v soupisu prací postrádáme položky pro dodávku/montáž „KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY“ pro P5373, P4003, P5376, P4004, P5377 a P5212. Prosíme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Požadovaná položka je součástí dodávky/montáže reléového domku. Viz např. PS 22-01-13.01, v.č. 1.001 Technická zpráva, kapitola 4.2.7: „Součástí dodávky domku je sdružený pilíř a v něm…“.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 164:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** je v soupisu prací položka č. 76 „STATICKÝ MĚNIČ 50, 75 NEBO 275 HZ – DODÁVKA“ v množství 1 ks. Dle specifikace soupisu prací je tato položka určena do RD 5212. Prosíme zadavatele o vysvětlení zamýšleného účelu položky č. 76.

**Odpověď:**

Jedná se o měnič pro náhradní napájení přejezdníků – viz PS 22-01-13.01, v.č. 2.722 Blokové schéma napájení PZZ P5212

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 165:**

U **PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ“** jsou v soupisu prací položky č. 130 a č. 131 dodávka/montáž „KABELOVÁ SKŘÍŇ“ v množství 38 ks. Ve schéma kabelů jsme nalezli 28 ks kabelových skříní. Prosíme zadavatele o prověření množství.

**Odpověď:**

Ano, jedná se o překlep. Bylo zapracováno, správná hodnota je 28 ks.

Změna PS 22-01-13.01, v.č 4.001 Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu.

Položky č. 130 a č. 131 poníženy na 28 ks.

**Dotaz č. 166:**

Při kontrole ZD zhotovitel k uvedeným objektům nenašel projektovou dokumentaci

|  |  |
| --- | --- |
| SO 22-71-01.47 | Žst Hradec Králové, stavební úpravy VB, elektroinstalace |
| SO 22-72-01.47 | ŽST Hradec Králové hl. n., nový TO jižní zhlaví Zařízení silnoproudé elektrotechniky |
| SO 22-73-01.47 | ŽST Hradec Králové hl. n., útulek pro posunovače Zařízení silnoproudé elektrotechniky |
| SO 22-73-04.47 | ŽST Hradec Králové hl. n., objekt garáží Zařízení silnoproudé elektrotechniky |
| SO 22-73-05.47 | ŽST Hradec Králové hl. n., objekt dílen Zařízení silnoproudé elektrotechniky |

Prosíme o kontrolu a případné doplnění.

**Odpověď:**

Uvedené SO jsou součástí zveřejněné soutěžní projektové dokumentace v části:

D\_PSSO / D\_02StavCast / D\_02\_02\_PozObjekty / D\_02\_02\_01\_PozObBudov:

SO\_22\_71\_01 / 4x\_Technika\_prostředi / 47\_Silnopr\_elektrotech

SO\_22\_72\_01 / 4x\_Technika\_prostředi / 47\_Silnopr\_elektrotech

SO\_22\_73\_01 / 4x\_Technika\_prostředi / 47\_Silnopr\_elektrotech

SO\_22\_73\_04 / 4x\_Technika\_prostředi / 47\_Silnopr\_elektrotech

SO\_22\_73\_05 / 4x\_Technika\_prostředi / 47\_Silnopr\_elektrotech

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

D\_01\_01\_01\_220113\_01\_1\_001\_rev-001\_240902.pdf

D\_01\_01\_01\_220113\_01\_4\_001\_rev-003\_240902.pdf

D\_01\_01\_02\_230121\_4\_001\_rev-002\_240830.pdf

D\_01\_01\_02\_250122\_2\_201\_rev-001\_240830.pdf

D\_01\_01\_02\_250122\_2\_401\_rev-001\_240830.pdf

D\_01\_01\_02\_260121\_1\_001\_rev-001\_240830.pdf

D\_01\_01\_02\_260121\_4\_001\_rev-002\_240830.pdf

XDC\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240902\_ZM13.zip

XLS\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240902\_ZM13.zip

V Olomouci dne 3. 9. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace