**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **502** | km: **262,988**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476011,645 |
| *X =* | 1101683,062 |
| *Nadm. výška* | 211,893 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.9 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **503** | km: **263,160**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476135,693 |
| *X =* | 1101563,792 |
| *Nadm. výška* | 211,868 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 49°49'52.56866" |
| *Longitude* | E 18°12'21.46789" |
| *El. High* | 254.487 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.12 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **504** | km: **263,344**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476263,413 |
| *X =* | 1101431,769 |
| *Nadm. výška* | 212,089 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.15 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **505** | km: **263,494**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476365,276 |
| *X =* | 1101320,726 |
| *Nadm. výška* | 212,474 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.18 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **506** | km: **263,590**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476421,864 |
| *X =* | 1101242,621 |
| *Nadm. výška* | 212,933 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.20 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **507** | km: **263,735**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476487,386 |
| *X =* | 1101112,861 |
| *Nadm. výška* | 212,859 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.23 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **508** | km: **263,885**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476535,312 |
| *X =* | 1100970,283 |
| *Nadm. výška* | 212,871 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.26 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **509** | km: **263,991**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476573,259 |
| *X =* | 1100871,525 |
| *Nadm. výška* | 212,929 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **B1** | žst. Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **510** | km: **264,157**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476632,121 |
| *X =* | 1100716,740 |
| *Nadm. výška* | 213,674 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.5 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **B1** | žst. Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **511** | km: **264,307**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476685,738 |
| *X =* | 1100575,932 |
| *Nadm. výška* | 213,859 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 49°50'22.8816" |
| *Longitude* | E 18°11'49.76844" |
| *El. High* | 256.611 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.10 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   10. 07. 2023    12:19:15    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **B1** | žst. Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **512** | km: **264,418**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476722,860 |
| *X =* | 1100471,572 |
| *Nadm. výška* | 214,151 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.14 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2251** | Ostrava-Svinov (mimo) - Opava východ (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **B1** | žst. Ostrava-Třebovice | |
| *Číslo bodu:* | **513** | km: **264,605**  Katastrální území: Třebovice ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 476779,864 |
| *X =* | 1100292,800 |
| *Nadm. výška* | 214,098 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | vrtule |
| *Poznámka:* | vrtule v základu podpěry TV č.21A | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 3. 12. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2251KM262-291 | | |