|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9941/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/6 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 12. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1.etapa**

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa**

**„Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 15:**

**„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 2a.+2c. etapa**

**PS42-22-02-01 Zastávka Čestice, rozhlasové zařízení**

**PS42-22-04-01 Zastávka Lípa n. O., rozhlasové zařízení**

Dotaz ohledně položek ve výkazech výměr

75M714 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTERFACE/KARTA DIGITÁLNÍ - DODÁVKA kus 1,000

75M71A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE - KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZAŘÍZENÍ kus 1,000

75M72X 0ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ kus 1,000

Přihlédneme-li k bodu 5.2.2 směrnice č.118 SŽDC - upřesněme si prosím požadavek na nahrávání hlášení rozhlasu. Domníváme se, že není nutné nahrávat fyzicky hlášení. V současné době dochází k ukládání hlášení v textovém formátu a v systému DDTS jsou uloženy logy o funkčnosti rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. Tento soubor informací je dostačující k případnému doložení o provedení hlášení. Dále. V rámci stavby KAC II bude řešen požadavek na komprimaci informace v souhrnu, to znamená textový soubor, který obsahuje přepis akustického hlášení z informačního systému, log o funkčnosti ústředny a log o celistvosti linky. Tento „balíček“ by měl být k dispozici v případě dokazování o provedeném hlášení.

Žádáme/prosíme zadavatele, jestli dle uvedeného nahrávání bude požadovat nebo nebude. Pokud nahrávání nebude požadovat, žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

Rozhlasová ústředna je v rámci PS 42-29-00-03 Častolovice – Týniště n. O., úprava DDTS ŽDC integrovaná kompletně do systému DDTS následující položky byly ze soupisů prací odstraněny. Soupisy prací níže uvedených provozních souborů byly aktualizovány.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Kód položky** | **Popis položky** | **Jednotka** | **Množství** |
| **PS 42-22-02-01** | | | | |
| **73** | **75M71A** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE - KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZAŘÍZENÍ** | **KUS** | **0,000** |
| **74** | **75M714** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTERFACE/KARTA DIGITÁLNÍ - DODÁVKA** | **KUS** | **0,000** |
| **75** | **75M72X** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ** | **KUS** | **0,000** |
| **PS 42-22-04-01** | | | | |
| **73** | **75M71A** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE - KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZAŘÍZENÍ** | **KUS** | **0,000** |
| **74** | **75M714** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTERFACE/KARTA DIGITÁLNÍ - DODÁVKA** | **KUS** | **0,000** |
| **75** | **75M72X** | **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ** | **KUS** | **0,000** |

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_TYCASO-3\_1\_zm01-20240912

XLS\_TYCASO-3\_1\_zm01-20240912

XDC\_TYCASO-4\_2a+2c\_zm01-20240912

XLS\_TYCASO-4\_2a+2c\_zm01-20240912

XDC\_TYCASO-EL\_2a\_zm01-20240912

XLS\_TYCASO-EL\_2a\_zm01-20240912

V Olomouci dne 12. 9. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace