|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9913/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 6/5 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 24

„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 286**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Dle kabelové dokumentace se předpokládá vybudování kabelizace vztahující se k pol. č. 21 „KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU – DODÁVKA“ a pol. č. 25 „ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNENÍM DO 12 PÁRU – MONTÁŽ“ v množství 44,6 KMPÁR. V soupisu prací je u těchto položek množství 36,18 KMPÁR. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Po Prověření byly položky č.21 a 25 upraveny na množství 44,6 KMPÁR.

**Dotaz č. 287:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ):** Ve výkazu výměr se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 75C4A1 | ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITRNÍ - DODÁVKA | KUS | 20,000 |
| 70 | 75C4A7 | ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITRNÍ - MONTÁŽ | KUS | 20,000 |

V ZD jsme nenalezli uvedené prvky. Prosíme zadavatele o upřesnění, které zámky odpovídají uvedeným položkám.

**Odpověď:**

Zámky budou umístěny v místnosti 113, v 1.NP technologické budovy. Budou sloužit pro uzamčení křižovatkových výhybek s PHS č. 421, 427, 433, 436, 437, 441, 444, 461, 56 a 66.

**Dotaz č. 288:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Výpočtem a kontrolou ze situačních schémat (výkresy č. 2.201 a 2.202, dle rozdělení do jednotlivých PS) bylo zjištěno následující množství předpokládaných dodávek a montáží stožárových návěstidel:

Stožárové návěstidlo do 2 světel: 36ks

Stožárové návěstidlo 3-světlové: 2ks

Stožárové návěstidlo od čtyř světel: 66ks

V soupisu prací se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 75C511 | STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODÁVKA | KUS | 33,000 |
| 72 | 75C517 | STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTÁŽ | KUS | 33,000 |
| 73 | 75C531 | STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DODÁVKA | KUS | 60,000 |
| 74 | 75C537 | STOŽÁROVÉ NÁVESTIDLO OD CTYR SVETEL - MONTÁŽ | KUS | 60,000 |

Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položky č.71 a 72 byly upraveny na množství 36ks.

Položky č.73 a 74 byly upraveny na množství 66 ks.

Byly přidány položky č. 119 (75C521) a 120(75C527).

**Dotaz č. 289**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ):** Výpočtem a kontrolou ze situačních schémat (výkresy č. 2.201 a 2.202, dle rozdělení do jednotlivých PS) bylo zjištěno následující množství předpokládaných dodávek a montáží trpasličích návěstidel do 2 světel: 79ks. V soupisu prací se nachází u odpovídajících pol. č. 75 a 76 množství 77ks. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položky č.75 a 76 byly upraveny na množství 79ks.

**Dotaz č. 290:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Výpočtem a kontrolou ze situačních schémat (výkresy č. 2.201 a 2.202, dle rozdělení do jednotlivých PS) bylo zjištěno následující množství předpokládaných dodávek a montáží návěstidel na lávku/zastřešení/konstrukci:

Návěstidlo od 4 světel na lávce: 36ks

Návěstidlo k zastřešení od 4 světel: 3ks

Krakorcové návěstidlo od 4 světel: 6ks, celkem tedy 45ks návěstidel od 4 světel na lávku, zastřešení, konstrukci.

Krakorcové návěstidlo 3-světlové: 2ks

V soupisu prací se nachází související položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 75C641 | NÁVESTIDLO OD CTYR SVETEL NA LÁVKU, ZASTREŠENÍ, KONSTRUKCI – DODÁVKA | KUS | 37,000 |
| 78 | 75C647 | NÁVESTIDLO OD CTYR SVETEL NA LÁVKU, ZASTREŠENÍ, KONSTRUKCI – MONTÁŽ | KUS | 37,000 |

Žádáme zadavatele o prověření množství u uvedených položek a o případné doplnění dalších odpovídajících položek do soupisu prací.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položky č.77 a 78 byly upraveny na množství 45 ks.

Byly přidány položky č. 123 (75C631) a 124 (75C637).

**Dotaz č. 291:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Výpočtem a kontrolou ze situačních schémat (výkresy č. 2.201 a 2.202, dle rozdělení do jednotlivých PS) bylo zjištěno následující množství předpokládaných dodávek a montáží indikátorových tabulek, tj.:

Návěst „[5]” – 46ks.

Návěst “hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí” – 4ks.

Skupinové návěstidlo – 1ks.

Celkem tedy 51ks indikátorových tabulek. V soupisu prací se odpovídající položky nenachází. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly přidány položky č. 125 (75C751) a 126 (75C757).

**Dotaz č. 292:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Výpočtem a kontrolou ze situačních schémat (výkresy č. 2.201 a 2.202, dle rozdělení do jednotlivých PS) bylo zjištěno následující množství předpokládaných dodávek a montáží ukazatelů rychlosti (světelné pruhy): 4ks. V soupisu prací se odpovídající položky nenachází. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly přidány položky č. 127 (75C561) a 128 (75C567).

**Dotaz č. 293:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Dle SS a TZ předpokládáme vybudování Pst.501 (viz výkres 2.802). V soupisu prací se nenachází odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly přidány položky č. 129 (75C331) a 130 (75C337).

**Dotaz č. 294:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Dle ZD se předpokládá vybavit přejezd P4883 zařízením pro nevidomé. V soupisu prací se nenachází odpovídající položky. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly přidány položky č. 131 (75D271) a 132 (75D277).

**Dotaz č. 295:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** V soupisu prací se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 75D181 | NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1,000 |
| 96 | 75D187 | NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1,000 |

Předpokládáme správně, že se položkami myslí dodávka a montáž baterie s dobíječem?

**Odpověď:**

Ano, položka č. 95 představuje dodávku skříně obsahující baterii s nabíječem a položka č. 96 zahrnuje montáž předmětného zařízení.

**Dotaz č. 296:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** V soupisu prací postrádáme položku pro přezkoušení přejezdu P4883. Žádáme zadavatele o doplnění položky.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byla přidána položka č. 133 (75E197).

**Dotaz č. 297:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ):** V soupisu prací postrádáme položky pro základní a individuální SW elektronického přejezdu P4883. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly přidány položky č. 134 (75B951) a 135 (75B957).

**Dotaz č. 298:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** V soupisu prací se nachází položka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 75E157 | PREZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVESTIDEL | KUS | 207,000 |

Dle našeho výpočtu se předpokládá celkem 230ks nových návěstidel, tedy i 230ks přezkoušení. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položka č.103 byla upravena na množství 230ks.

**Dotaz č. 299:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Dle ZD se přepokládá vybudování 2ks řádných a 2ks rezervních skříní DOZ. V této souvislosti v soupisu prací postrádáme položky pro dodávku a montáž SW DOZ s množstvím min. 2ks. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací.

**Odpověď:**

Položka 75B999 je zahrnuta v PS 29-01-51

**Dotaz č. 300:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ):** V soupisu prací se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 75B521 | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDECÍMI POCÍTACI PRO ZABEZPECENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA | v. j. | 199,000 |
| 44 | 75B527 | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDECÍMI POCÍTACI PRO ZABEZPECENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ | v. j. | 199,000 |
| 60 | 75B947 | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ | v. j. | 199,000 |

Vzhledem k předpokladu vybudování 187ks elektromotorických přestavníků (EP) a 17ks výkolejek s EP se domníváme, že správné množství u uvedených položek je spíše 204ks. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položky č.43, 44 a 60 byly upraveny na množství 204ks.

**Dotaz č. 301:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ):** V situačních schématech provizorních stavů (č. 2.201 až 2.233) se vyskytuje značné množství upravovaných či rušených izolovaných styků. V TZ se uvádí:

„*Na stávajícím kolejišti, které nebude rekonstruováno a na kterém jsou ve stávajícím stavu*

*kolejové obvody a tyto budou nahrazeny počítači náprav, budou izolované styky překlenuty lanem*

*(kolejnicovou propojkou) příslušného průřezu. Nefunkční (překlenuté) izolované styky budou postupně*

*rušeny v rámci údržby kolejového svršku. Kolejnicové propojky jsou řešeny v tomto předmětném PS*.“

1. Předpokládáme správně, že jsou veškeré úpravy izolovaných styků řešeny v profesi kolejového svršku?
2. Doplní zadavatel do soupisu prací položku pro překlenutí izolovaných styků, tak jak bylo provedeno v rámci odpovědi na dotaz č. 247 (Vysvětlení č. 16)?

**Odpověď:**

**Byla upravena příloha 1.001.**

1. Ne, veškeré izolované styky jsou řešeny v rámci SO 25-87-01.
2. Ne, v rámci dotazu č.247 bylo doplněno překlenutí izolovaných styků ZZ v rámci vjezdové skupiny. Ve směrové skupině jsou překlenutí řešena v rámci trakčního vedení SO 25-87-01, položka č.13, R74C936-01.

Text TZ byl upraven.

**Dotaz č. 302:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** Ve schématu izolace (výkres č. 2.411) se u návěstidel 1S/2S v km 249,730 nachází stykové transformátory vč. propojek. V této souvislosti se vyskytují v provizorní části pouze demontáže propojek. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požadují tyto stykové transformátory včetně propojek vybudovat nově či zda jsou jiné požadavky a jaké? Dle odpovědi žádáme zadavatele o případné doplnění odpovídajících položek do soupisu prací.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Stykové transformátory pro KO tratě budou ponechány bez úprav. Demontované staniční transformátory budou nahrazeny propojkami.

Byly přidány položky č. 121 (75C851) a 122(75C857).

**Dotaz č. 303:**

**PS 24-01-11.1 (ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ) :** V TZ se uvádí:

„*Pro činnost nové technologie zabezpečovacího zařízení je nutné klimatizovat stavědlovou ústřednu, místnost zdrojů*

*zab.zař. a místnost baterií. Klimatizace je řešena v rámci tohoto PS*.“

V tomto PS jsme nenalezli žádné podrobnosti týkající se návrhu klimatizací uvedených místností.

Např. v SO 24-72-01.42 se v soupisu prací vyskytují položky pro klimatizační jednotky, potrubí apod. pro místnosti technologie a kanceláře. Žádáme zadavatele o prověření, zda má být klimatizace součástí předmětného PS či např. zmíněného SO či některého jiného PS/SO, kterého?

**Odpověď:**

**Byla upravena příloha 1.001.**

Klimatizace je řešena jako dílčí část technologie budovy.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 10. 2024 na den **14. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 11.10.2024 a nahrazujeme datem **14.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

PS 24-01-11.1\_1.001\_13.9.2024.pdf

XDC\_Ceska-Trebova-cast1-zm17-20240916.xml

XDC\_Ceska-Trebova-cast2-zm17-20240916.xml

XLS\_Ceska-Trebova-cast1-zm17-20240916.xlsx

XLS\_Ceska-Trebova-cast2-zm17-20240916.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace