|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 11610/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 24. října 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8

**„Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 69:**

**SO 22-22-02**

V přiloženém výkazu výměr **D\_2\_1\_6\_SO222202\_3.01\_Vykaz\_vymer** je specifikováno

potrubí (**trubka ocelová bezešvá hladká jakost L245 NE/ME 219,1x4,5mm, PE**

**izolace A3** v délce 1 245,160 M).

Navrhovaná potrubí v tloušťce 4,5 mm nemůže byt BEZEŠVÉ ale SVAŘOVANÉ.

Jedná-li se o BEZEŠVÉ potrubí, musí být odpovídající tloušťka 6,5 mm.

Cenový rozdíl potrubí je v tomto případě znatelný. O jaké potrubí se tedy jedná?

**Odpověď:**

Vycházíme z požadavku Gasnetu a zásad GRID, kde mají u potrubí 219,1 tl. 4,5mm. Trubka může být svařovaná.

Obsah obrázku text, číslo, Písmo, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

**Dotaz č. 70:**

Soupis prací, položky R029401 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE a R029402 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

u SO 22-19-07, SO 22-19-08, SO 22-19-10 a SO 22-19-82.

Žádáme o upřesnění o jako dokumentaci jde.

**Odpověď:**

Jedná se o výrobní, dílenskou či jiné dopracování předané dokumentace, která slouží zhotoviteli ke zhotovení a předání bezvadného díla.

**Dotaz č. 71:**

Soupis prací, pol. R0262 a R026201 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU u

SO 22-19-01, SO 22-19-02, SO 22-19-03, SO 22-19-07, SO 22-19-08, SO 22-19-10, SO 22-19-11, SO 22-19-13, SO 22-19-14.

Žádáme o upřesnění, o jaké zkoušky jde.

**Odpověď:**

Jedná se o zkoušky materiálu užitého stavbou, zejména předepsané zkoušky betonových konstrukcí

**Dotaz č. 72:**

Reakce na odpověď dotazu č. 41

Vámi poskytnutá odpověď je srozumitelná a postačující. Jen si dovolujeme upozornit, že položka 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 u SO 22-19-01 neobsahuje žádnou poznámku, ani pol. 333365. Není možné, že uchazeči mají k dispozici méně podrobnou verzi soupisů než zadavatel?

**Odpověď:**

Bylo prověřeno a případně opraveno během předešlého řešení dotazů. Uchazeč má k dispozici stejnou verzi SP jako zadavatel. Na míře podrobnosti může mít vliv export či import formátu SP do rozpočtářských programů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**dle §98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 24. 10. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace