|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 13886/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. prosince 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**„Výstavba PZS přejezdu P7712 v km 9,592 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem“**

**Dotaz č. 1:**

**PS 03-02-08 (Sdělovací zařízení) :** V technické zprávě se uvádí, že bude v rámci tohoto PS vybudován systém PZTS. V dokumentaci je příslušné schéma i výkaz výměr. Dále se v technické zprávě píše, že bude umístěn venkovní telefonní objekt, v celém úseku bude proveden výkop, do kterého bude položen metalický kabel a 3 HDPE trubky. Domníváme se, že ve výkazu výměr pro výkop, kabel i HDPE trubky položky jsou. V dokumentaci ovšem chybí schéma zapojení metalického kabelu a HDPE trubek. Žádáme zadavatele o prověření a případné dodání schématu.

**Odpověď:**

Schématický kabelový plán nebyl pro pokládku sdělovacího zařízení zpracován. Metalický kabel a optotrubky budou položeny v celé délce výkopových prací zabezpečovacího zařízení bez napojení na stávající či nové prvky.

Dodávka a montáž materiálu je součástí tohoto PS, výkopové práce budou provedeny v souvisejícím PS 03-01-38.

**Dotaz č. 2:**

**PS 03-02-08 (Sdělovací zařízení) :** V technické zprávě se uvádí, že v celém úseku bude proveden výkop kabelové drážky ostatními PS a SO. Ve výkazu výměr se však nachází položka č. 4 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I“ a č. 5 „ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM“ v objemu 330 M3. Znamená to, že v rámci tohoto PS přece jen dojde k tomuto výkopu? Pokud ano, chybí zde položky pro geodetické práce a ochranu metalického kabelu. Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď:**

Dodávka a montáž materiálu je součástí tohoto PS, výkopové práce budou provedeny v souvisejícím PS 03-01-38. Původní položky č. 4 a č. 5 byly ze soupisu prací odstraněny.

**Byla odstraněná položka**

Kód položky **13273** - ~~HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I~~ – 330 M3

Kód položky **17411** - ~~ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM~~ – 330 M3

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** [D.1.2]\_[PS 03-02-08]

V Olomouci dne 6.12.2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace