|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 14104/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 17. prosince 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

**„Výstavba přejezdu P7699 v km 0,696 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem“**

**Dotaz č. 5:**

K silničnímu propustku v objektu SO 01-50-02 – Silniční komunikace chybí projektová dokumentace a ve výkazu výměr [D.2.1.8]\_[SO 01-50-02] nejsou uvedeny žádné položky týkající se výměny silničního propustku. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a položek do výkazu výměr.

**Odpověď:**

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru. Dále byl doplněn výkres propustku 2052.

**Do SO 01-50-02 byly doplněny následující položky vztahující se k propustku:**

*12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY – 37,37 m3*

*R015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 32,25 T*

*17581 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ – 38,87 m3*

*272314 - ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 – 1,56 m3*

*272315 - ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 – 0,888 m3*

*451311 - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 – 1,443 m3*

*465512 - DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC – 8 m3*

*711131 - IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY – 49,01*

*9183D2 - PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH – 13 m*

*96715 - VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON – 12,9 m3*

**Byla opravena výměra:**

*18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I – 111,93 m2*

*R015111 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY – 184,317*

**Dotaz č. 6:**

V objektu SO 01-21-01 Propustek v ev. km 0,708 ve výkresu „SO 01-21-01\_2\_008\_TNK“ je uvedená délka železničního propustku z patkových trub DN 800 7 400 mm stejně jako ve výkazu výměr „SO 01-21-01\_4\_001\_VV“ (soubor PDF), ale ve výkazu výměr [D.2.1.4]\_[SO 01-21-01] (souboru excel) je hodnota 14,8 m (položka č. 29). Žádáme o upřesnění délky, popřípadě opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Na tento dotaz zadavatel odpověděl dne 10.12.2024 v rámci Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3., kde došlo k úpravě množství MJ položky

***Byla opravena výměra:***

*Kód položky 9183E2 – PROPUSTKY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH - 7,40 M*

**Dotaz č. 7:**

Ve výkazu výměr SO 01-10-02 Železniční svršek chybí položka č. 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek. Žádáme o doplnění do VV.

**Odpověď:**

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

**Do SO 01-10-02 byly doplněny následující položky:**

*965010 - ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK – 61,25 m3*

*921930 - ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA – 25 m*

**Dotaz č. 8:**

Ve výkazu výměr SO 01-13-02 Železniční přejezd chybí položky č.:

- 27211 Základy z dílců betonových

- 561103 Podkladní beton tř III.

- 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců

- 965312 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ – ODVOZ

- 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU – včetně dopravy

**Odpověď:**

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

**Do SO 01-13-02 byly doplněny následující položky:**

*27211 - ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH – 1,152 T*

*451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 – 0,864 m3*

*965321 - ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH – 41 m2*

*(poznámka: stávající přejezd není z dílců)*

*R015130 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU , VČETNĚ DOPRAVY – 15,375 T*

**Dotaz č. 9:**

Chybí položka na Výluku silničního provozu se zajištěním objížďky – DIO. Žádáme o doplnění do VV.

**Odpověď:**

Zadavatel doplnil položky do rozpočtového souboru, který přikládá přílohou tohoto vysvětlení. V rámci nabídky uchazeče bude vyplněna a předložena tato nová verze rozpočtového souboru.

**Do SO 01-13-02 byla doplněna následující položka:**

*02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY – 1 kpl*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne   
19.12.2024 na den 20.12.2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

[D.2.1.1]\_[SO 01-10-02]\_opr

[D.2.1.3]\_[SO 01-13-02]\_opr

[D.2.1.8]\_[SO 01-50-02]\_opr

SO\_01\_101113\_02SO\_01\_50\_02 - 2052 - propustek

V Olomouci dne 17.12.2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace