**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   09. 04. 2021    07:53:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2171** | Studénka (mimo) - Veřovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Kopřivnice nákl.nádr. - Kopřivnice | |
| *Číslo bodu:* | **590** | km: **17,404**  Katastrální území: Kopřivnice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 482466,665 |
| *X =* | 1126973,753 |
| *Nadm. výška* | 327,933 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ přiléhající ke zdi, výška z r.2016 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 15. 1. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2171KM008-026 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2171** | Studénka (mimo) - Veřovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **F1** | žst. Kopřivnice | |
| *Číslo bodu:* | **632** | km: **17,527**  Katastrální území: Kopřivnice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 482523,463 |
| *X =* | 1127110,037 |
| *Nadm. výška* | 330,142 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 17. 8. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2171KM014-026 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   09. 04. 2021    07:53:06    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2171** | Studénka (mimo) - Veřovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **F1** | žst. Kopřivnice | |
| *Číslo bodu:* | **591** | km: **17,773**  Katastrální území: Kopřivnice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 482622,063 |
| *X =* | 1127335,632 |
| *Nadm. výška* | 334,092 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu zpevněné plochy za nástupištěm: 2.38m vpravo koleje č.1, výška z r.2016 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 15. 1. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2171KM008-026 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2171** | Studénka (mimo) - Veřovice (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **12** | Kopřivnice - Štramberk | |
| *Číslo bodu:* | **633** | km: **17,982**  Katastrální území: Kopřivnice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 482699,154 |
| *X =* | 1127529,390 |
| *Nadm. výška* | 337,406 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu silnice: v místě přejezdu, nenalezen (SŽG 6/2019) | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 17. 8. 2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2171KM014-026 | | |