|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 103/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. ledna 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

„**Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

**PS 12-02-72 TNS Nedakonice, kamerový systém**

V blokovém schématu jsou některé kamery očíslované stejnými čísly (K3 je u šesti kamer a K4 je pěti kamer). Žádáme zadavatele o sdělení, zda celkový počet kamer je 22 IP pevných kamer (z toho 4 kamery pro SEE a 18 kamer pro VSS) a 2 kamery IP otočné pro SEE.

**Odpověď:**

**Celkový počet pevných kamer souhlasí. Dále kamerový systém obsahuje i 2 ks otočných kamer SEE. Na základě dotazu byl upraven požadavek na výkon a funkce.**

**Dotaz č. 2:**

V **PS 12-02-11 (TNS Nedakonice, místní kabelizace)** a **PS 19-02-11 (SpS Rohatec, místní kabelizace)** nejsou v popisu funkce uvedeny zemní práce. Znamená to, že zemní práce jsou součástí jiných PS, nebo SO? Pokud nejsou součástí jiných PS, SO, žádáme zadavatele o doplnění rozsahu zemních prací, včetně rozsahu ochrany kabelizace zemními žlaby, protlaky pod kolejemi apod.

**Odpověď:**

**Do popisu výkonu a funkce PS 12-02-11 byly doplněny zemní práce pro napojení komunikátoru u vstupní brány (výkop 0,6\*0.4 délky cca 5 m.).**

**Zbytek trasy kabelu ke komunikátoru je součásti zemních práci v rámci kamerového systému PS 12-02-72 (kamera u vjezdu).**

**V dalších případech jsou využívané zemní trasy, které chystají SO silnoproudu.**

**PS 19-02-11 využívá zemní trasy připravené v rámci SO silnoproudu.**

**Dotaz č. 3:**

V **PS 19-02-11 SpS Rohatec, místní kabelizace,** nejsou v popisu funkce uvedeny zemní práce. Znamená to, že zemní práce jsou součástí jiných PS, nebo SO? Pokud nejsou součástí jiných PS, SO, žádáme zadavatele o doplnění rozsahu zemních prací, včetně rozsahu ochrany kabelizace zemními žlaby, protlaky pod kolejemi apod.

**Odpověď:**

**PS 19-02-11 využívá zemní trasy připravené v rámci SO silnoproudu.**

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

01 23070 TNS Nedakonice\_pozadavky na vykon a funkci\_komplet\_nulove\_1610.xlsx

V Olomouci dne 7. 1. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace