|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 107/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 8. ledna 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

„**Výstavba TNS Bučovice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

**PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK**, není znám rozsah zemních prací (délky výkopů, protlaků, - ochrany žlaby), dále nejsou známy délky optických kabelů a trubek HDPE. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Obsahem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zhotovení stavby. Projektová dokumentace, která je součástí ZD, je zpracována dle SŽ SM 11 v rozsahu pro stupeň DUR s příslušnými podrobnostmi. K dokumentaci byl zpracován propočet odpovídající tomuto stupni, uchazeč o zakázku musí počítat s touto přesností. Délky optických kabelů a trubek HDPE budou specifikovány v dokumentaci PDPS.

**Dotaz č. 2:**

**PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK**, se v technické zprávě uvádí, že v trase optických kabelů budou dále vedeny kabely ke vstupní bráně a brance. Žádáme zadavatele, aby uvedl, o jaké kabely se jedná, jejich délky a délky výkopů.

**Odpověď:**

Obsahem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zhotovení stavby. Projektová dokumentace, která je součástí ZD, je zpracována dle SŽ SM 11 v rozsahu pro stupeň DUR s příslušnými podrobnostmi. K dokumentaci byl zpracován propočet odpovídající tomuto stupni, uchazeč o zakázku musí počítat s touto přesností. Délky optických kabelů a trubek HDPE budou specifikovány v dokumentaci PDPS.

**Dotaz č. 3:**

**PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK**, je v blokovém schématu přílohy č. 5 dokumentace zakreslen zelenou barvou optický kabel 4 vlákna pro komunikaci ochran. Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli je tento optický kabel součástí PS 41-14-16. Pokud ano, žádáme o doplnění jeho délky (i ochrany HDPE), délky výkopů, včetně míst jeho ukončení.

**Odpověď:**

V technické zprávě je uvedeno: „Dále bude v souvislosti s přípojkou VN a VVN tohoto areálu položeny dva optické kabely (2×12 vl). Tyto kabely jsou obsaženy v PS rozvodů VN. V tomto projektu bude ve sdělovacím rozvaděči rezervován prostor cca 6U.“ Areálové rozvody komunikace ochran jsou tedy předmětem projektu VN. Připojení 4 vláken bylo v dokumentaci uvedeno schematicky, v tomto stupni nebyli známy bližší podrobnosti ze strany navazujících profesí. Toto bude obsahem dokumentace PDPS.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 8. 1. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace