**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup přístroje pro měření trolejových vedení OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| 1. Laserová optika pro měření trolejového vedení | Technická specifikace + vybavení:   1. Zaměřovací optika s nitkovým křížem pro rychlou detekci trolejového vedení za denního světla, včetně jasného slunečního svitu 2. Bezkontaktní laserové měření vzdálenosti trolejového vedení, viditelná červená laserová skvrna na cílovém povrchu 3. Automatické podsvícení displeje, podsvícení LED pro optiku cíle, stupňovité osvětlení stupnice 4. Speciální ochrana proti prachu a vodě pro použití za téměř všech povětrnostních podmínek 5. Bezkontaktní měření (optické, laserové) umožňující dodávky proudu během měření v odpovídajícím traťovém úseku   Vybavení ke každému výrobku:   1. Laserové brýle 2. Nabíječka baterií 3. 2x nabíjecí baterie   Měřící tyč pro rozchod kolejí 1435 mm (v celku, ne skládací) |  |  |

\*doplní dodavatel

**Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě, předvedení, proškolení obsluhy a provádění běžné údržby.**