|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NÁKUP SKLADU PHM S VÝDEJNÍM STOJANEM** | | | |
| **ev.č. VZ: XXXXXXX** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Název** | **Množství** | **Cena celkem za požadované množství bez DPH** |
| 1. | **Sklad PHM s výdejním stojanem** | **1 ks** | **0,- Kč** |
| **XXX-XXX-XXX** |
| 2. | Zaškolení zaměstnanců zadavatele pro bezpečnou obsluhu a údržbu v místě dodávky (obvod OŘ Ostrava) | školení minimálně pro tři osoby | v ceně dodávky zařízení |
| 3. | Záruka na jakost výrobku | min. 36 měsíců | v ceně dodávky zařízení |
| 4. | Doprava na místo, instalace a zprovoznění | 1 ks | v ceně dodávky zařízení |
| 5. | Kompletní dokumentace (dodací list, návod k použití, údržbě a obsluze, základní technický popis, prohlášení o shodě výrobku, revizní zpráva elektroinstalace, pasport tlakových nádob, doklad o těsnosti nádrže) | 2 ks | v ceně dodávky zařízení |
| 6. | Provádění technologických prohlídek dle ČSN650201 a revizí elektrického zařízení, včetně bezúplatného předání výsledných zpráv | po dobu záruční lhůty | v ceně dodávky zařízení |
| 7. | Dodavatel zajistí poruchovou službu technologie výdeje PHM v režimu 24/7. V případě poruchy zařízení pro výdej PHM je garantována doba příjezdu servisního technika do 24 hodin od nahlášení poruchy na e-mail adresu uvedenou v kupní smlouvě | po dobu záruční lhůty | v ceně dodávky zařízení |
| **Cena celkem** | | | **0, - Kč** |
| **Pokyny k vyplnění:** | |  |  |
| **1.** | **podbarvená pole k doplnění účastníkem zadávacího řízení (tovární označení výrobku a nabízenou cenu)** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |