**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup šroubového kompresoru pro OŘ PHA 2025“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré následující požadované technické parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Šroubový kompresor | Technická specifikace  Výkon min. 5,5 kW (7,5 HP)  Sací výkon min. 750 l/min  Tlaková nádoba min 250 l  Provozní tlak 0.8 - 16 bar  Kapacita min 2500 l/min;  Rozměr max. 1550 x 590 x 1500 mm  Hmotnost max. 270 kg  Integrovaná sušička stlačeného vzduchu  Součástí dodávky kompresoru je instalovaný odvaděč kondenzátu na tlakové nádobě kompresoru  *Součástí dodávky je:*  Separátor voda / olej, vstup 2 x G1/2"  Celková kapacita separátoru min. 10 l  Objem náplně sorbentu min. 4,3 l  Hmotnost max. 4 kg |  |  |

\*doplní dodavatel

**Součástí dodávky kompresoru je jeho doprava, instalace v místě dle projektu, revize tlakové nádoby, připojení do rozvodů stlačeného vzduchu včetně všech armatur a připojovacího pružného vedení a zaškolení obsluhy. Návod k obsluze zařízení, technická dokumentace a prohlášení o shodě.**

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.**