|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8819/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 29. července 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 4:**

V souhrnné TZ je uveden **PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sázavou, informační systém** včetně jeho popisu. V soupisech prací a ani v DSP tento soubor není. Žádáme zadavatele o jeho doplnění, případně o potvrzení, že tento PS není součástí předmětné stavby.

**Odpověď:**

Soupis byl doplněn.

**Dotaz č. 5:**

**PS 11-02-21 Zast. Hamry n.Sázavou, rozhlasové zařízení**

1. Žádáme zadavatele o sdělení, který kabel dle blokového schématu zahrnuje položka č.39 a o kontrolu množství u položek č. 39 a 40.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 75J212 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM |  | KMPÁR | 35,000 |
| 40 | 75J23X | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ |  | m | 10,000 |

Pokud by se jednalo o 10-párový kabel tak množství by bylo 35 /10 tj. 3,5 km, což neodpovídá množství u položky č.40.

1. Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položek č. 41 a 42.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 75J321 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP |  | KMPÁR | 40,000 |
| 42 | 75J32X | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ |  | KMPÁR | 40,000 |

Předpokládáme, že se jedná o kabel mezi rozhlasovou ústřednou a switchem, což je dle blokového schématu 4 m. Správné množství by tedy mělo být 4 m krát počet párů (většinou 4 páry) krát 0,001 (to je převod m na km). 4\*4\*0,001 =0,016 KMPÁR

**Odpověď:**

Soupis byl opraven.

**Dotaz č. 6:**

**PS 11-02-21 Zast. Hamry n. Sázavou, rozhlasové zařízení**

Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položek č. 2, 3, 4 a 5 a jejich případné opravení.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12573 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 254,390 |
| 3 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 254,390 |
| 4 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 254,390 |
| 5 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 254,390 |

Za předpokladu, že výkop bude standardních rozměrů 35x90 a délka výkopu je 222 m (dle položky č. 14 R701011 VYTÝČENÍ TRASY) se domníváme, že správný objem vykopané zeminy je 69,93 m3.

**Odpověď:**

Soupis byl opraven.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.08.2025 na den 20.08.2025.

**Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 19.08.2025 na den 20.08.2025.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-039558). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 19.08.2025 a nahrazujeme datem 20.08.2025.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

123162\_Žďár\_Bez cen.xlsx

123162\_Žďár\_Bez cen.xml

V Olomouci dne 29.07.2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace