|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 10176/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 18. září 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14

„**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 172:**

**SO 11-75-01 Přístřešky Hamry nad Sázavou**

1. Položka poř.č. 6 - výpočet je připraven na m3, v soupisu prací je uvedena jednotka m2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 71221 |  | POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY | M2 | 0,810 |
|  |  |  | *"2.005 - přístřešek K1 - asfaltový modifikovaný pás samolepící 6,37\*3,535\*0,018 = 0,405 [A] "   "2.005 - přístřešek K2 - asfaltový modifikovaný pás samolepící 6,37\*3,535\*0,018 = 0,405 [B] "   "Celkové množství = 0,810"* |  |  |

1. Položka poř.č.9 - výpočet nosníků je na bm a záklop na m3, v soupisu prací je uvedena jednotka m3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 76281 |  | STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŘEZIVA | M3 | 62,586 |
|  |  |  | *"2.005 - přístřešek K1 - stropní nosníky a rozpěry 6\*5,17 = 31,020 [A] "   "2.005 - přístřešek K2 - stropní nosníky a rozpěry 6\*5,17 = 31,020 [B] "   "2.004 - přístřešek K1 - záklop stropu s parobrzdou 5,17\*2,935\*0,018 = 0,273 [C] "   "2.004 - přístřešek K2 - záklop stropu s parobrzdou 5,17\*2,935\*0,018 = 0,273 [D] "   "Celkové množství = 62,586"* |  |  |

**Bude opraven výpočet a upravena měrná jednotka a tím i množství?**

**Odpověď:**

1. Výpočet položky poř. č. 6 byl opraven a soupis prací upraven.
2. Výpočet byl již upraven v reakci na dotaz č. 152.

**Dotaz č. 173:**

SO 01-11-01: Na základě prostudování projektové dokumentace a geofyzikálního průzkumu (Dokladová část/P/P1/P11/IGP2) v km 89,700 – 90,250 lze v jednom vrtu (JV 130) zatřídit stávající materiál do třídy těžitelnosti II – III. V soupise prací SO 01-11-01 jsme nenalezli položku: ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 5KM v žádném množství. Doplní objednatel soupis prací na základě IGP2?

**Odpověď:**

Na základě IGP 2 byla do soupisu prací doplněna položka č. 56:   
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 5KM.

Soupis prací byl upraven.

**Dotaz č. 174:**

PS 01-04-51 Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830. V zadavatelem poskytnutém soupisu prací je uvedena pouze jedna položka s množstvím 1 a měrnou jednotkou KPL. Z podrobného popisu ani poskytnuté projektové dokumentace však nevyplývají rozměry výkopů, specifikace chráničky napájecích a optických kabelů, třídy betonu apod.

Žádáme zadavatele o doplnění rozměrů a specifikací.

**Odpověď:**

Položka je v soupisu prací uvedena v měrné jednotce komplet (KPL) záměrně, neboť je věcí dodavatele, jaký konkrétní výrobek zvolí, a tomu musí odpovídat i způsob jeho realizace. Specifikace rozměrů výkopů, chrániček či tříd betonu proto nejsou v dokumentaci detailně stanoveny, jelikož se odvíjejí od technických parametrů zvoleného zařízení.

Projektová dokumentace vymezuje funkční požadavky na akustické plašiče zvěře a jejich napojení na přilehlé systémy, nikoliv konkrétní výrobek. Uvedený systém je autonomní a není napojen na zabezpečovací ani sdělovací zařízení železniční infrastruktury, vyžaduje pouze zajištění napájení. Tento postup je v souladu se zásadami zadávací dokumentace, které vymezují pouze funkci a účel zařízení, nikoliv jeho konkrétní provedení.

Zadavatel záměrně neuvádí podrobné rozměry ani konkrétní technické parametry, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodnění určitého dodavatele a byla zachována možnost nabídnout vhodné řešení odpovídající požadované funkci. Tento přístup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (zásady rovného zacházení a nediskriminace) a je povinností zhotovitele zajistit provedení díla včetně návrhu a volby konkrétního výrobku.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

XDC\_ŽnS-SuŽ\_20250918\_zm14

XLS\_ŽnS-SuŽ\_20250918\_zm14

V Olomouci dne 18. 9. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace