|  |  |
| --- | --- |
| **GEODETICKÉ ÚDAJE** | |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **BODOVE\_POLE.mdb** ----- Umístěná v: d:\VZBP-data\  Pracoviště:   **SŽG Praha - SŽG Praha** -   18.12.2017   10:23:47    -   Hanuš | **!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1514** | Nymburk město (mimo) - Nymburk hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **504** | km: **0,49**   Katastrální území: | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  | d:\VZBP-data\F\F_1514-504a.jpgd:\VZBP-data\F\F_1514-504.jpg |
| *Y =* | 697945,216 |
| *X =* | 1037616,689 |
| *Nadm. výška* | 186,199 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *ElHigh* |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | N |
| *Typ určení bodu:* | MNČ |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* |  |
| *Druh stabilizace:* | kámen s křížkem | | |
| *Poznámka:* | L 2,20m; km 14,159 v TUDU 1512E5; před výhybkou č.3 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 5.4.2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29117 | | |
| *Technická zpráva:* |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **1514** | Nymburk město (mimo) - Nymburk hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Popis DU | |
| *Číslo bodu:* | **501** | km: **0,538**   Katastrální území: | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  | d:\VZBP-data\F\F_1514-501a.jpgd:\VZBP-data\F\F_1514-501.jpg |
| *Y =* | 697929,707 |
| *X =* | 1037569,858 |
| *Nadm. výška* | 186,281 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *ElHigh* |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | N |
| *Typ určení bodu:* | MNČ |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* |  |
| *Druh stabilizace:* | měřický hřeb v příhrad.sl.TV č.9 | | |
| *Poznámka:* | vpravo; v rohu základu sloupu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, prac.Praha | | |
| *Platnost (od-do):* | 5.4.2016 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29117 | | |
| *Technická zpráva:* |  | | |