NAŠE ZN: 2107/2019-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/3. 4. 2019

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 388:**

Ve výkazu výměr k SO 02-19-08 Olomouc – Bohuňovice jsou položky 53 a 54 (níže). Protože se jedná o zabetonované nosníky, uvažuje se PKO pouze na nezabetonovaných částech, což vychází cca 183,00 m2. Můžete množství v soupisu prověřit, případně upravit?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **783** |  | **Nátěry** |  |  |  |  |
| 53 | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | 78312 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 523,700 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu. 2: dle příl. 2.5.3;          523,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | 78314 |  | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ | M2 | 523,700 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu. 2: dle příl. 2.5.3;         523,70 |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Byla provedena oprava soupisu prací.

**Dotaz č. 389:**

Ve vysvětlení ZD č. 11 u dotazu č. 350, 351 a 352 je v odpovědi uvedeno, že venkovní klimatizované skříně budou dodány v rámci PS 90-14-02 Olomouc - Uničov, DOK. V PS 90-14-02 položka na venkovní klimatizované skříně není uvedena. Domníváme se, že s tímto PS ani nesouvisí. Žádáme o vysvětlení případně doplnění skříní v příslušném PS.

**Odpověď:**

Byla provedena oprava soupisu prací PS 90-14-03. Všechny 19“ skříně z důvodu jednotnosti řešení jsou zahrnuty v rámci PS 90-14-03 Uničov-Olomouc, přenosové zařízení.

**Dotaz č. 390:**


V souvislosti s dotazem č. 328 a odpovědí zadavatele se tážeme/upřesňujeme. Chápeme správně, že zadavatel předpokládá, že nová technologická budova v žst. Uničov bude stavebně připravena pro práce ostatních profesí (především montáž technologií zabezpečovacího zařízení) v polovině nebo koncem září 2019 (samozřejmě za předpokladu včasného zahájení stavebních prací)?

**Odpověď:**

Ano, počítá se s ukončením stavebních prací na části technologické budovy potřebné k zajištění provozu do konce září 2019. Nicméně souběžně s osazováním technologie zabezpečovacího zařízení mohou být dokončovány stavební práce na částech budovy, které nemusí být nezbytně zprovozněny pro zimní sezónu.

**Dotaz č. 391:**

**SO 07-05-01 – pol.č.183**



Ve výkazu výměr schází položka pro ocenění dodávky izolačního materiálu, tak jak je psáno v popise položky.

**Do které položky ocenit dodávku materiálů?**

**O jaký materiál se jedná?**


**Jaká bude tloušťka tepelné izolace?**


**Odpověď:**

Byl doplněn soupis prací (dodávka, včetně specifikace materiálu a tloušťky).

**Dotaz č. 392:**

**SO 09-15-02 pol. 72,73,74**






**V projektové dokumentaci jsme tyto kabelové komory nedohledali.**

**Odpověď:**

Kabelové komory jsou znázorněny na výkresech SO 09-15-02: 06. půdorys 1NP, 05. půdorys základů, 08. příčný řez C-C

**Dotaz č. 393:**

u ***objektu SO 08-19-04*** – Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352 se ve VV nachází:



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu. 2: dle příl. 2.8.1 3: šikmé O1;     460,89 4: šikmé O2;     451,46 5: rovnoběžná křídla;     1539,96 |  |  |  | |  | |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Objem položky je převzat z výkazu materiálu v příloze č. 2.8.1 – Výkres zábradlí. Ve výkazu je však nekorektně provedený součet cifer v tabulkách a správný součet je 1235,62kg (hmotnost zábradlí).

Bude položka upravena?

**Odpověď:**

Byla provedena oprava soupisu prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
24. 4. 2019 na den 25. 4. 2019, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční   
č. VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 4. 2019 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 4. 2019 v 10:00 hod.

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** SP\_PS 90-14-03\_b.xls

SP\_SO 02-19-08\_a.xls

SP\_SO 07-15-01\_b.xls

SP\_SO 08-19-04\_1\_b.xls

V Praze dne 3. 4. 2019

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace