**Název veřejné zakázky:**

**Oprava budovy RZZ Kunovice - Loučka**

**Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné práce budovy RZZ v Kunovicích - Loučce. Opravné práce zahrnují opravu čekárny pro cestující s hygienickým zařízením, opravu elektroinstalace a opravu grafického a orientačního systému.

**Místo plnění veřejné zakázky:**

Kraj: Zlínský

Obec: Kunovice

Katastrální území: Kunovice

Číslo parcely: st. 281

**Popis předmětu veřejné zakázky:**

Opravné práce jsou rozděleny do samostatných stavebních objektů:

**SO 01 Stavební část**

Opravné práce zahrnují opravu čekárny pro cestující, včetně hygienického zařízení. V čekárně budou opraveny nášlapná vrstva podlahy, podhled a pokladní přepážka pro výdej jízdenek. Hygienické zařízení bude rozdělené na kabinku pro muže a kabinku pro ženy (kabinka pro ženy bude současně sloužit jako bezbariérové wc). Společná záchodová předsíňka bude vybavena pultem pro přebalování. V hygienickém zařízení bude opravena nášlapná vrstva podlahy, podhledy a keramické obklady stěn.

Prostory pro cestující veřejnost budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a Nařízení Komise č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dále bude opravena dopravní kancelář se stavební přípravou pro přemístění ovládacího pultu a denní místnost s hygienickým zařízením pro zaměstnance. Opraveny budou nášlapné vrstvy podlah a podhledy.

V rozvodně NN (0P19) bude opraven podlahový kanál s prostupem obvodovou zdí pro přívod kabelů.

V celé budově budou opraveny rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky a ohřev teplé vody. Vytápění elektrickými přímotopy je řešeno v části elektro.

Podrobněji jsou opravné práci popsány ve výkresové dokumentaci a soupisu prací.

**SO 02 Oprava elektroinstalace**

Bude opravena elektroinstalace v celé budově RZZ – rozvaděče, zásuvkové a světelné obvody, osvětlení a vytápění elektrickými přímotopy.

Podrobněji jsou opravné práci popsány v samostatné části projektové dokumentace a soupisu prací.

Podrobněji jsou opravné práci popsány v samostatné části projektové dokumentace a soupisu prací.

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

**Zvláštní technické podmínky**

* Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, vnitřních zařízení místností, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude proveden vždy proveden i řádný úklid okolních ploch a místností.
* Pro provádění prací budou dohodnuty s obsluhujícím personálem a nájemci výpravní budovy termíny prací tak, aby práce neznemožnily  provozuschopnost dopravní cesty, výpravní budovy, technologických zařízení a pronajatých prostor.
* Výměna výplní v místnostech bude prováděna najednou; zhotovitel je povinen zorganizovat práce tak, aby netrvaly déle než 1 pracovní den. Mimo provozní dobu v místnostech výpravní budovy budou případné vybourané výplně zajištěny bedněním proti vniknutí do objektu. Stejně tak bude postupováno při zapravování ploch kolem rámů a parapetů.
* Pro kontroly prací před zakrytím bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
* Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
* Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz, služby a cestující veřejnost, zejména nesmí omezit stávající přístup veřejnosti na nástupiště.
* Zhotovitel je povinen vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku pro výše uvedené opravné práce.

**Kontaktní osoby zadavatele:**

Stanislav Pernický, tel: +420 602 522 348

Ing. arch. Petr Daněk, tel: +420 725 687 042