|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 10186/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 5/2 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
| Telefon |  |  |
| Mobil | 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 25. listopadu 2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 13

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 230:**

SO 03-16-02

V rozpočtu položky č. 40 – TABULE VELIKOSTI 2050X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA STANIČNÍ BUDOVĚ) a č. 41 - TABULE VELIKOSTI 2580X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA PŘEDNÁDRAŽÍ) je uvedeno, že se jedná o prosvětlené tabule. Dle projektové dokumentace se má ale jednat o běžně pozinkované tabule bez osvětlení. Může zadavatel zdůvodnit tento nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací?

**Odpověď:**

*V soupisu prací je opravená položka, viz příloha:SO 03-16-02\_d.xlsx*

**Dotaz č. 231:**

SO 03-16-02

Položka č. 38 - přípočet na elektrické ovládání  pro PROSVĚTLENÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ  - předřadník s podporou DALI sběrnice a řídicí a diagnostický modul LDC (vnitřní) pro dopl – žádáme o zdůvodnění této položky. V projektové dokumentaci není k tomuto nic uvedeno. Dle popisu se má jednat o ovládání pro prosvětlené tabule orientačního systému, ty se ovšem standardně ovládají společně s veřejným osvětlením na nástupišti a předřadník není k prosvětleným tabulím zapotřebí. Žádáme zadavatele o posouzení, zda je tato položka skutečně zapotřebí nebo je možné ji zrušit.

**Odpověď:**

*Položka byla zrušena, viz příloha: SO 03-16-02\_d.xlsx*

**Dotaz č. 232:**

SO 03-16-02

Položka č. 40 – TABULE VELIKOSTI 2050X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA STANIČNÍ BUDOVĚ) v soupisu prací je uvedeno množství 1 kus. V projektové dokumentaci jsou uvedeny 3 kusy těchto tabulí. Žádáme o kontrolu a opravu položky.

**Odpověď:**

*Soupis prací je opravený, viz příloha: SO 03-16-02\_d.xlsx*

**Dotaz č. 233:**

SO 03-16-02

Položka č. 42 - TABULE VELIKOSTI 2018X600 MM  "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) – v soupisu prací bylo chybně změněno množství na 9 kusů. Dle projektové dokumentace má být těchto tabulí jen 7 kusů. Žádáme o opravu množství položky.

**Odpověď:**

*Položka je opravena, úprava i ve výkrese…viz příloha: SO 03-16-02\_d.xlsx   
a SO03-16-02\_12.3\_OS.PDF*

**Dotaz č. 234:**

SO 03-16-02

Položka č. 43 - TABULE ORIENTAČNÍ ZÁKAZOVÉ PIKTOGRAMY PRUMER 160 MM – má se jednat o zákazové piktogramy čtvercového tvaru rozměru 240x240mm. Nejedná se tedy o kruhové piktogramy. Žádáme o opravu názvu položky v soupise prací.

**Odpověď:**

*Název položky je změněný, viz příloha: SO 03-16-02\_d.xlsx*

**Dotaz č. 235:**

SO 03-16-02

Položka č. 47 - TABULE VELIKOSTI 450X340 MM "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU) -soupisu prací je uvedeno množství 8 ks. Dle našeho názoru došlo k nesprávnému výpočtu z projektové dokumentace, kdy byly dvojce tabulí pod jedním číselným označením brány jako 1 ks tabulky, přitom se jedná ve skutečnosti o 2 tabulky na jednom sloupku. Celkový počet tabulek by tak měl být 12 kusů. Žádáme o kontrolu a opravu množství.

**Odpověď:**

*Položka je opravena, viz příloha:SO 03-16-02\_d.xlsx*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

SO 03-16-02\_d.xlsx

SO03-16-02\_12.3\_OS.PDF

V Olomouci dne 25. 11. 2019

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace