|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 10665/2019-SŽDC-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 3/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
| Telefon |  |  |
| Mobil | 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. prosince 2019 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 263:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt PS 03-13-02.1, Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0, 4 kV pro EOV, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce - v souboru PS031302.1\_10\_TREOV\_soupis\_kabelu. Jde o tyto položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 742542-R1 | KABEL NN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU OD 95 DO 150 MM2 | M | 65,000 |
| 50 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 10,000 |
| 48 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 10,000 |
| 49 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 25,000 |
| 45 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 60,000 |
| 47 | 742G13 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 10,000 |
| 46 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30,000 |
| 43 | 742F13 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 10,000 |
| 42 | 742F12 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5,000 |
| 44 | 742F14 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 30,000 |
| 53 | 742J29 | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 | M | 10,000 |

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

**Odpověď:**

*Oprava typu kabelu z 6-CHBU na 1-CHBU u položky č. 38. Položka č. 42 není uvedena v soupisu kabelů, jedná se o uzemňovací vodič, viz příloha č. 7 PS 03-13-02.1.  U zbylých uvedených položek projektant nenašel rozpor s přílohou „Soupis kabelů“ a tudíž v soupisu prací zůstávají stávající typy kabelů a jejich výměry, viz příloha: PS 03-13-02.1\_a.xlsx*

**Dotaz č. 264:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt SO 03-06-06, Žst. Střelice, EOV, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce v souboru SO030606\_04\_Soupis kabelu. Jde o tyto položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 742H13 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 1 510,000 |
| 19 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 2 660,000 |
| 21 | 742H14 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 10,000 |
| 18 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 4 180,000 |

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

**Odpověď:**

*Nenalezen rozpor mezi tabulkou Soupis kabelů a Soupisem prací. Vše množstevně odpovídá.*

**Dotaz č. 265:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt 03-06-06.1, Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOV, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce v souboru SO030606.1\_04\_Soupis kabelu. Jde o tyto položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 742H25 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 1 750,000 |
| 19 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 730,000 |
| 18 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 730,000 |
| 21 | 742J29 | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 | M | 20,000 |

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

**Odpověď:**

*Nenalezen rozpor mezi tabulkou Soupis kabelů a Soupisem prací. Vše množstevně odpovídá.*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

PS 03-13-02.1\_a.xlsx

V Olomouci dne 5. 12. 2019

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace