Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

# Bližší specifikace

### Specifikace bezkontaktních a samoobslužných platebních terminálů

1. Samoobslužný platební terminál pouze pro bezkontaktní platby
   * Čtečka karet: bezkontaktní s podporou NFC
2. Samoobslužný platební terminál pro kontaktní i bezkontaktní platby (trojkombinace)
   * Obsahuje tlačítkovou, kovovou klávesnici
   * Čtečky karet: magnetický proužek, čipová čtečka, bezkontaktní čtečka s podporou NFC

#### Obchodní požadavky (pro oba výše zmíněné platební terminály)

* Platební terminály
  + Komunikace minimálně v českém, anglickém a německém jazyce
  + Možnost plateb do max. 500Kč, bez zadání PINu
  + Signalizace stavu vyřízení požadavku (přijato, zamítnuto apod.) na podsvíceném displeji

#### Technické požadavky (pro oba výše zmíněné platební terminály)

* Vnitřní i venkovní prostředí IP65
* Možnost vestavby do zařízení typu turniket, automat dveřního zámku
* Možnosti připojení k internetu
  + Pomocí kabelu
  + Modem LTE, GPRS
* Komunikace s dalším zařízením
  + Komunikační rozhraní pro napojení na turniket, příp. další zařízení
  + Komunikace s dalšími zařízeními minimálně pomocí MDB protokolu
  + Kompatibilita se zařízeními (turniket, automat dveřního zámku apod.) běžně dostupnými na trhu

#### Obecné požadavky (pro oba výše zmíněné platební terminály)

* Zúčtování transakcí na účet Správy železnic u ČNB
  + Zasílání elektronických výpisů na denní bázi
  + Software, aplikace pro přímé on-line sledování plateb s možností datových sestav ve formátu Excel
  + Přístup do webové aplikace umožňující správu platebních terminálů
  + Průběžný upgrade dodaných softwarových aplikací do terminálu
  + Poradenská a technická podpora obsluhy platebního terminálu
  + Dálková správa platebního terminálu
* Zajištění ochrany přenášených dat šifrováním