|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 5755/2020-SŽ-SSV-Ú3/HOL |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 29. června 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: „**Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 2:**

PS 01 PZS v km 33,342  
Ve výkazu výměr u položky č. 127 „ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M“ je vzhledem k celkové délce chrániček (122 m) a množství ukládaných kabelů (podle tabulky kabelových tras) značně velká výměra množství.  
Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

V kabelové chráničce vede více kabelů než jeden, proto se hodnota různí.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 29. 6. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace