### Název veřejné zakázky: „Zateplení obvodového pláště spádovištního stavědla žst. Olomouc hl.n“

**Předmět veřejné zakázky:**

Účelem veřejné zakázky je oprava střešního pláště a zatepleni obvodového pláště spádovištního stavědla v žst. Olomouc hl. n..

Popis požadovaných prací:

* Demontáž a montáž klempířských prvků
* Demontáž a montáž technol. prvků zabezpečovací techniky a vzduchotechniky
* Oprava a nátěr zámečnických prvků
* Oprava jednotlivých vrstev střešního pláště
* Montáž zateplovacího systému dle projektové dokumentace
* Demontáž a montáž hromosvodu, včetně zemnících prvků
* Provedení potřebných revizí, prohlídek a zkoušek pro bezpečné provozování
* Předání platných dokladů

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

**Zvláštní technické podmínky**

* Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
* Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
* Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
* Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly silniční a drážní provoz.
* Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku za zábor pozemku.
* Barevny odstín fasády bude investorem a architektem vybrán a schválen před započetím realizace.