# Likvidace nežádoucí vegetace v úseku Železný Brod - Turnov

## Technická specifikace zakázky

**A1. Identifikační údaje**

**Název zakázky:** **Likvidace nežádoucí vegetace v úseku Železný Brod - Turnov**

**Rozhodující výkony:** výřez porostu a náletových dřevin včetně likvidace odpadu. Rizikové kácení stromů.

**Místo prací:** Železný Brod - Turnov km 109,300 – 123,500

**Zadavatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa tratí Liberec, Nádraží 459/1a, 460 07 Liberec.

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 80 km/hod.

**A2. Požadavky a specifikace prací**

**Popis požadovaných prací**

Bude proveden výřez porostu a náletových dřevin v traťovém úseku Železný Brod – Turnov od km 109,300 – 123,500 včetně likvidace odpadu.

Likvidace stromů bude provedena v souladu s jednotlivými Oznámeními o záměru kácení dřevin, které jsou přílohou č. 1.

S vybraným Zhotovitelem a Objednatelem bude před zahájením prací svoláno jednání za účelem prohlídky místa prací.

Vytěžená dřevní hmota bude uložena do vzdálenosti 20 metrů od místa prací, mimo průjezdný průřez tratě, a to dle pokynů objednatele. Ostatní dřevní hmota (odpad) bude zhotovitelem odvezen či seštěpkován s následným rozprostřením v okolním terénu (pozemky objednatele).

**Uzavření komunikací**

Z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění prací zajistí zhotovitel níže uvedené uzavírky komunikací:

1. Uzavírka cyklostezky v úseku Dolánky – Malá skála km 118,800 – 120,000. Celková délka uzavřeného úseku cyklostezky je 1200 metrů.
2. Uzavírka místní komunikace v blízkosti žst. Turnov km 123,432 – 123,385.

Jedná se o část ulice Palackého v katastrálním území Turnov, p.č. 1871/1,1871/2 a 1871/3

Místa uzavírek jsou vyznačeny v příloze č. 2.

**Provádění prací a výluky**

Zhotovitel bude práce provádět v období vegetačního klidu, v němž může také využít níže uvedené výluky:

V termínu: dne 30. 11. – 3.12.2020 čas 7:20 – 17:15 hod.

Termíny výluk pro rok 2021 budou upřesněny vítěznému uchazeči po projednání.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oznámení o záměru kácení dřevin

Příloha č. 2 – Mapy s vyznačením místa uzavírek

**Zpracovatel:** Jiří Desenský, DiS., tel.: 601 260 913, e-mail: Desensky@spravazeleznic.cz