NAŠE ZN: 11500/2017-SŽDC-SSV-Ú3/Rr

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/25. 4. 2017

POČ. LISTŮ: 4

POČ. PŘÍLOH: 6

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 166:**

U ***objektu SO 02-19-22***– Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 46,627 se ve VV nachází :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 348173 |  | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM | KG | 342,000 | 0,00 | 0,00 |

 - ve výkresové dokumentaci (příloha 2.5.1. a 2.5.2) jsou v tabulkách materiálu zábradlí nulové hodnoty u sloupců hmotností, dle našeho kontrolního přepočtu by měla mít položka rozsah cca 1047kg, bude položka upravena?

**Odpověď k dotazu č. 166:**

Množství materiálu pro ocelové zábradlí bylo aktualizováno ve výkresech a soupisu prací. Viz příloha.

**Dotaz č. 167:**

U ***objektu SO 02-19-13***– Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,393 se ve VV nachází :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 581513000 |  | písek sklářský sušený ST 03/08 VL | T | 18,000 | 0,00 | 0,00 |

 - dle našeho názoru se jedná o písek určený k otryskání povrchu svařovaných nosníků u zhotovitele a v těchto zařízeních bývá abrazivo čištěno a používáno opakovaně. Nebylo by vhodnější tuto položku zrušit a náklady na údržbu abraziva by byly zahrnuty v položce 37 – otryskání zařízení nečlenitých?

**Odpověď k dotazu č. 167:**

Technická specifikace položky č. 37 neobsahuje vlastní materiál pro provedení tryskání. Proto by bylo vhodné položku č.36 zachovat. Po provedení kontroly specifikace položky č. 33 – „PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR“ však byla provedena oprava množství položky č. 37 (a adekvátně u položky č. 36). Technická specifikace položky č. 33 totiž zahrnuje i přípravu povrchu v místech, kde bude tento komb. povlak prováděn. Proto bylo množství v položce č. 37 sníženo o tuto hodnotu (z původních 240m2 na 125m2). Viz příloha.

**Dotaz č. 168:**

U ***objektu SO 02-19-13***– Řikonín - Vlkov u Tišnova, most v km 43,393 se ve VV nachází :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 246121020 |  | lak syntetický univerzální lesklý SYLABAL S 1002 | kg | 58,000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 246121020 | 1 | lak syntetický univerzální lesklý SYLABAL S 1002 | kg | 58,000 | 0,00 | 0,00 |

 - dle našeho názoru se jedná o nátěrové hmoty pro NS svařovaných nosníků. Asi se nejedná o schválený NS pro stavby SŽDC. Nebylo by vhodnější tuto položku zrušit a náklady na NS by byly zahrnuty v položce 38 a 39 – zhotovení nátěrů?

**Odpověď k dotazu č. 168:**

Po provedení kontroly specifikace položky č. 33 – „PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR“ se dospělo k názoru, že budou položky 246121020, 246121020\_1, 789323211, 789323222 vypuštěny. Technická specifikace položky č. 33 totiž zahrnuje i provedení nátěru předepsaným postupem včetně materiálu pro kompletní kombinovaný povlak. Viz příloha.

**Dotaz č. 169:**

Ve vyjádření ke kácení (číslo jednací 429/16/MKI) obce Níhov se požaduje provést náhradní výsadbu 160 ks stromů v druhové skladbě dle zástupců obce Níhov s následnou péčí po dobu 2 let.

Součástí soupisu prací SO 80-00-01 jsou vegetační úpravy a náhradní výsadba 40 ks stromů

( pol. č. 23 pro vysazení, pol. č.29, 30, 31 a 32 cena stromků a ostatní položky v dílu 2 a 3 pro práce spojené s výsadbou a ošetřováním), což by odpovídalo technické zprávě, části 5. Náhradní výsadby, kde je uvedeno, že bude provedena náhradní výsadba v celkové hodnotě 208 430,- kč ke kompenzaci ekologické újmy.

Požaduje zadavatel náhradní výsadbu z vyjádření obce Níhov po zhotoviteli?

Pokud ano, požadujeme doplnění náhradní výsadby do soupisu prací a zároveň žádáme o specifikaci 160 ks stromů pro ocenění.

**Odpověď k dotazu č. 169:**

Ano, požadujeme náhradní výsadbu z vyjádřením obce Níhov, opraven soupis prací, počet stromů navýšen o 160 kusů. Viz příloha.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny a doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 05. 2017 na den 19. 05. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ   
Z2017-006477). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 18. 05. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 19. 05. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 18. 05. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 19. 05. 2017 v 10:15 hod.

**Příloha:**

*2.5.1 Ocelové zábradlí - část 1.pdf*

*2.5.2 Ocelové zábradlí - část 2.pdf*

*SO 02-19-13\_24042017.xlsx*

*SO 02-19-22\_24042017.xlsx*

*SO 80-00-01\_24042017.xlsx*

V Praze . 2017

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace