# Základní informace o zakázce

## Název akce:

**Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou**

### Investor:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

OŘ Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### Předmět dodávky:

1. Předmětem zakázky „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“ je zpracování dokumentace pro stavební povolení (Projekt stavby ve smyslu směrnice GŘ SŽDC č.11/2016 v platném znění). Dále řešení dokumentace ve stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí. Projektant zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dle projednání ve stavebním řízení. Projektová dokumentace bude řešit opravné práce dle rozsahu a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci viz příloha „Záměr projektu“ uvedený v příloze této Výzvy. Realizace stavby bude následně řešena v režimu opravných prací objednatele. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí GŘ SŽDC č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ **č. j. 13511/06-OP v platném znění.**
2. Projektant zajistí na základě plné moci veškerá vyjádření správců sítí a dotčených orgánů ve stavebním řízení vč. majetkoprávní části dle platné legislativy. Kromě obecných požadavků vyplývajících z právních předpisů a směrnic Správy železnic, s.o., bude projektant řešit také výlukovou činnost, uzávěry komunikací, koordinaci prací všech odborností, postup výstavby a geodetickou dokumentaci.
3. Projektant zpracuje rozpočet dle metodiky Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (dále jen Sborník), který je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými předpisy, s interními předpisy a technickými kvalitativními podmínkami (TKP) správce železniční infrastruktury podle oborové příslušnosti v platném znění a v souladu s vyhláškou. Mosty se rozpočtují dle platného ceníku URS – platná ceníková soustava stavebních a montážních prací dle ÚRS. Sborník prací a materiálů pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (dále Sborník ÚOŽI) a CS ÚRS je závazný pro sestavování soupisu prací, dodávek a služeb na opravy a údržbu železniční infrastruktury v režimu veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho použití při sestavování soupisů prací podléhá ustanovením prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektant předá Rozpočet, Soupis prací bez cen (formát veřejná zakázka) vč. zdrojového souboru v programu Kros (typ souboru \*.KROS zakázka). Budou použity **aktuální** cenové databáze CS Sborník ÚOŽI, resp. CS ÚRS (pro práce, které nelze najít v CS Sborník OUŽI a pro práce a dodávky související s mostními objekty). Pokud bude v době odevzdání platit nová cenová databáze, bude zpracován rozpočet v této databázi.
4. Součástí dokumentace bude Technologický postup výlukových prací grafický s lineárním rozvinutím km osy. Pro zpracování harmonogramu je závazný pokyn GŘ SŽDC č.17/2013. V rámci opravy bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení včetně opravy veškeré dotčené dokumentace.
5. Dokumentace bude dodána v 6 listinných vyhotoveních a v digitální podobě na CD nebo DVD 1x v otevřené ve formátu „.dwg“ a 1x v uzavřené podobě v „.pdf“. Bude zajištěna změna dotčených Průkazů způsobilosti. Součástí zakázky je vypracování tabulek dotčených přejezdů a zajištění jejich schválení.

### Rozsah prací:

**Vyhotovení projektové dokumentace** a uzemní řízení ve smyslu získání **ohlášení stavby** pro opravnou práci Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou.

Více viz příloha č. 2 Záměr projektu.

### Požadavek na členění cenové nabídky:

Cenová nabídka bude členěna dle jednotlivých profesí (železniční svršek a spodek, železniční přejezdy a přechody, mostní objekty, elektro zařízení, zabezpečovací zařízení) viz „Rozsah prací - požadovaný stav projektu“. Výkazy výměr budou sestaveny dle CS Sborníku OUŽI a CS ÚRS (pro práce, které nelze najít ve sborníku OUŽI a pro práce a dodávky související s mostními objekty).

Předpokládaná celková nabídková cena projektu je stanovena do výše **2 500 000,00 Kč**.

### Další podmínky:

* Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje navržené řešení projednat se zadavatelem.
* Bude-li nutné na propustcích zřídit zábradlí, bude jeho uspořádání dle MVL 511, protikorozní ochrana se bude řídit předpisem SŽDC 5/4. Zařízení staveniště bude zřízeno přednostně na pozemku Správy železnic. Pokud to nebude možné, bude zajištěn souhlas majitele pozemku včetně jeho případných nároků. Stejně bude postupováno pro příjezd na staveniště.
* Nové body ŽBP budou dle potřeby nově zřízeny dle požadavků SŽG. Zhotovitel zhotoví plán zkoušek.
* V zadaném úseku byl zhotoven podrobný geotechnický průzkum. Zadavatel poskytne jeho výsledky zhotoviteli projektové dokumentace.

### Kontaktní pracovníci:

Ve věcech technických:

Za ST: Ing. Vrťo Zdenko e-mail: Vrto@spravazeleznic.cz tel.: 724 166 379

Za SMT: Ing. Kamil Špaček e-mail: Spacek@spravazeleznic.cz tel.: 606 720 424

Za SEE: Ing. Lukáš Zítka e-mail: Zitka@spravazeleznic.cz tel.: 724 484 939

Za SSZT: Ing. Jachan František e-mail: Jachan@spravazeleznic.cz tel.: 724 248 755

Za SŽG: Ing. Malý Petr e-mail: Maly@spravazeleznic.cz tel.: 972 740 703

Úsek určený k vypracování projektu pro opravu: mezistaniční úsek Ostrožská Nová Ves – Kunovice, km 95,839 – 100,674.

### Kritéria soutěže:

Cena, dodržení ročního plánu výluk, záruka.

### Záruka na provedené dílo:

Dle Obchodních podmínek pro zpracování projektové dokumentace platných ke dni podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel projektu odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace.

### Místní šetření:

V případě potřeby svolá projektant.