|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanovisko Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) | | | |
| Komu | p. Janas | Od koho | Bc. Dalibor Wajda |
| úsek, org. jednotka: | OŘ Ostrava | úsek, org. jednotka: | Oblastní ředitelství Ostrava |
| odbor: | SPS | odbor: | SSZT OŘ Ostrava |
|  |  | telefon: | +420 9727 66 434 |
|  | 209/2020-SSZT | e-mail: | Wajda@spravazeleznic.cz |
| **Datum** | 19. 6. 2020 | Počet stran | 2 |
| Počet příloh | 1 |
|  |  |  |  |

**Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a sdělovacího zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)**

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase).

Přesné vyznačení staveniště, trasy: **Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm km 85,275**

Název, účel stavby: **Bývalý technologický domek v km 85,275**

Při realizaci Vámi plánovaných prací k dotčení (souběhu, křižování) kabelových tras (zařízení) ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, která jsouchráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Na základě tohoto vyjádření  nutné požádat o jejich vytyčení.

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 19. 6. 2022

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součásti souhrnného vyjádření).

**Všeobecné podmínky**

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- zajistit před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření

- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)

- upozornit na možnou odchylku ±30cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1 metru** po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN

- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)

- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno

- **ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření**

- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění

- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění

**Vytyčení trasy**

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a telefonické domluvy nejméně  před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma.

Kontakt: **Vaškůj Radim**

Tel.: **972 762 324**

Mobil: **725 797 098**

E-mail: **Vaskuj@spravazeleznic.cz**

Objednávku zasílejte na adresu:

**Správa železnic, s. o.**

**Oblastní ředitelství Ostrava**

**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky**

**Muglinovská 1038/5**

**702 00 OSTRAVA**

**Upozornění:** V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava:

* je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost,
* uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje:**  - Objekt je pro SSZT zbytný.  - Ochranné pásmo kabelové trasy (1 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanizmy mimo zpevněnou plochu.  - Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů (údržba, oprava a výměna).  - V příloze posíláme orientační polohopisnou situaci kabelové trasy ve správě SSZT. |

**Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.**