**Bývalý technologický domek v km 85,275 - demolice**

Jedná se o železobetonovou konstrukci bývalého technologického domku. Nachází se na trati 213108 Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm v km 85.275, mezi železničním přejezdem P7352 v km 85.275, a provozovaným technologickým domkem ve správě SSZT OŘ Ostrava. Jde o železobetonovou konstrukci o půdorysu 4 x 4 m s výškou 4 m. Základová konstrukce je tvořena základovými pásy hlubokými 1,2 m. Domek je postradatelný, je v nevyhovujícím technickém stavu a je určen k demolici.

Domek bude zdemolován metodou postupného rozebírání, s ohledem na těsně sousedící technologický objekt ve správě SSZT OŘ Ostrava, který není předmětem demolice, a který je v průběhu demoličních prací nutno chránit před poškozením. Základová konstrukce bude vybourána do úrovně 0,5 m pod rostlým terénem, s následným dosypáním do úrovně rostlého terénu.

Z externích sítí dojde ke kontaktu se sítěmi CETIN, ČEZ Distribuce, a SMVAK, nutno nechat vytýčit (viz.příloha)

Zpracoval:

Ing. Přemysl Koňakovský

VTO SPS OŘ Ostrava

