# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce : **Ostrava Kunčice – trafostanice demolice**

Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Projektant : Ing. Radomír Král

Bravantice 139, 742 81 Bravantice

Vypracoval : Ing. Radomír Král

Datum : 1/2019

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě:

Název stavby : **Ostrava Kunčice – trafostanice demolice**

Místo stavby : Parcela č. 891/20, k.ú.: Kunčice nad Ostravicí

Traťový úsek : 2132DC, žst. Ostrava - Kunčice

Kilometrická poloha : 7,7 km + 13m

Katastrální území : Kunčice nad Ostravicí (714224)

Dotčené parcely : Parcela č. 891/20, zastavěná plocha –trafostanice

Vlastník: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

Parcela č. 891/29, ostatní plocha – příjezd k objektu,

manipulace

Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1

Parcela č. 757/6, ostatní plocha – příjezd k objektu

manipulace

Vlastník: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1

Charakter stavby : odstranění stavby

A.1.2 Údaje o vlastníkovi: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

IČO: 70994234

Zadavatel, provozovatel a uživatel stavby :

Správa železniční dopravní cesty s.o.

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1083, 702 00 Ostrava

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace :

Ing. Radomír Král

Bravantice 139, 742 81 Bravantice

IČO: 74510118

autorizace č. 1102125

**A.2 Členění odstraňované stavby**

Objekt trafostanice je situován na pozemku parc. č. 891/20 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí. Vlastníkem budovy a pozemku parc. č. 891/20 je SŽDC s. o.,. Vlastníkem pozemků parc.č. 891/29 a 757/6, které budou rovněž dotčeny pohybem pracovníků při provádění demolice a odvozu materiálu jsou České dráhy, a.s.. Stavba demolice se nachází v místě žst. Ostrava – Kunčice. Vzdálenost od krajní koleje je 30m. Je proto nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Bp1 včetně dodržení čl. 86 předpisu SŽDC Bp1- kde je zakázáno pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30 m od živých částí elektrických zařízení pod napětím.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

Oznámení o postradatelnosti objektu, evidenční list objektu, vyjádření k sítím, vlastní prohlídka objektu.

Zpracoval: