
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 11900/2020-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. listopadu 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Opava západ ON – revitalizace**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci je příslušná pasáž týkající se mobiliáře:



Dle sdělení poddodavatele, specializovaného na dodávky v tomto oboru, je požadované provedení okna pokladny již velmi zastaralé (zhruba 20 let). Bezpečnostní okna pokladny se dodávají aktuálně na vyšší úrovni a to:

• bez komunikačního otvoru

• bez otvíravého – posuvného okna

• místo otočné misky se používá přesuvná miska.

Bezpečnostní okna se dělají jako pevná – neotvíravá, aby pracovník pokladny byl oddělen od klienta, což má obrovský význam z hlediska:

• bezpečnosti – nelze pracovníka pokladny přímo fyzicky napadnout

• zdravotního – pracovník pokladny není v kontaktu s klientem a nemůže být nakažen, což je důležité dnes v období pandemie Covidu, ale i v jiných obdobích.

Žádáme zadavatele o vyjádření k požadovanému způsobu řešení.

**Odpověď:**

*Pokladní okno bylo zpracováno dle požadavku dopravce České dráhy a. s, uchazeč ocení okno dle výpisu prvků v DSP. Případná změna dle aktuální situace z COVID bude řešena v rámci autorského dozoru a případného změnového řízení.*

**Dotaz č. 2:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci-ve výpisu prvků mobiliáře je odk.05/M držák na kola na zeď. V soupisu prací jsme nenašli položku pro ocenění.

Žádáme zadavatele o informaci, zda

a) bude odk.05/M držák na kola na zeď součástí požadované dodávky

b) bude doplněna položka pro ocenění odk.05/M držák na kola na zeď.

**Odpověď:**

*Ad a) ano dodávka + montáž držáku prvek dle výpisu 05/M bude součásti zákazy*

*Ad b) do přiloženého aktualizovaného soupisu prací díl 950 MOBILIÁŘ byla doplněna nová položka číslo 5.*

**Dotaz č. 3:**

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace má být provedeno zasklení oken má v bezpečnostní třídě P5A. Toto zasklení se provádí běžně v bankách a jde o velice nákladné zasklení. Parametr Uw=0,69W/m2K

Žádáme zadavatele o informaci, zda

a) zda je nadále požadováno zasklení oken bezpečnostní třídy P5A

b) zda je nutné dodržet Uw=0,69W/m2K.

**Odpověď:**

*Ad a) okna dle výpisu prvku s označením 002 – okna ve 2.NP (místnost číslo 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.11, 2.12, 2.14, 2.16) budou mít zasklení bezpečnostní třídy P3A, u ostatních oken dle výpisu prvků výkres číslo D. 2.2.130.10 s označením 001a, 001b,001c,003,004,006,007,008,012, 014 bude zasklení bezpečnostní třída P5a, a to z důvodu, že v prostorách je v nájmu Česká pošta a nově bude v nájmu Police ČR.*


*Třída zasklení byla doplněna do aktualizovaného soupisu práci pro SO 01 Výpravní budova, u položek číslo 372,373,374,375,376,377,378,379,380,381 v díle 768.1 Výplně otvorů a v soupisu prací pro 1. PP u položky číslo 28 v díle 768.1 Výplně otvorů. Aktualizovaný výpis prvků zasíláme přílohou.*

*Kování oken bude mít bezpečnostní třídu RC2.*

*Ad b) z důvodu předpokladu spolufinancování stavby z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) musí být u oken dodržen parametr Uw=0,95 m2/K , parametr tedy může být v rozmezí 0,69-0,95 W/m2K.*

**Dotaz č. 4:**

Zadavatelem poskytnutá dokumentace uvádí ve výkazu výměr 2 ks dveří pod odk.DI03c, ve výpise prvků jsou 3 kusy dveří pod odk.DI03c.



Žádáme zadavatele o upřesnění počtu kusů dveří pod odk. DIO3c.

**Odpověď:**

*Správně je množství ve výpisu prvků, tedy 3 ks. V přiloženém aktualizovaném soupisu prací je množství u položky číslo 393 v díle 768.1 Výplně otvorů změněno z 2 na 3 kusy.*

**Dotaz č. 5:**

Zadavatelem poskytnutá dokumentace uvádí u objektu 402 Vodovod, položka 116, nulové množství.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | V060-020 | Příchytky od 40 do 63 | ks | 0,000 |

Žádáme zadavatele o doplnění množství.

**Odpověď:**

*Položka číslo 116 je v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušena bez náhrady.*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

* OPAVA\_ZÁPAD\_PD\_NOVÉ\_KONSTRUKCE\_130.10\_VÝPIS\_OKEN\_D.1
* TENDR\_D1 - OPAVA ZÁPAD ON - REVITALIZACE [zadání]

Aktualizovaný soupis prací pro:

* + SO 01 - Výpravní budova,
  + 110 - Stavba 1.PP
  + 400 – ZTI
  + 950 – MOBILIÁŘ

V Olomouci dne 5. 11. 2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace