Název akce: **Soustružení, navařování a opravy kol soukolí speciálních hnacích vozidel, specializované opravy speciálních hnacích vozidel**

Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek opravy, bude realizován dle technických specifikací, které jsou přesně definovány a vymezeny v příloze č. 1a) této zadávací dokumentace.

1. **Charakteristický popis prací:**

Pro zajištění provozuschopnosti SHV ve správě infrastruktury je nutné provést na soukolí SHV opravu a kontrolu dle předpisu SŽDC S8. Provedení specializované údržby, opravy poškození ploch soukolí navařením, broušením, soustružením.

Jedná se o: soukolí samostatná

soukolí s převodovkou

1. **Předmět plnění:**

Rozsah opravy soukolí SHV:

U SHV řady: MUV 71.1, MUV 74.1, MUV 74.2, MUV 75, a MUV 77

* požadujeme: a) vývaz soukolí

b) opravu a montáž v opravnách dodavatele

- u vyjmenovaných SHV, kde pro provedení opravné práce požadujeme vývaz soukolí u dodavatele, zajistíme přepravu SHV k dodavateli opravné práce

U oprav soukolí ostatních řad SHV (MUV 69) a SV tažených (přívěsných vozů) bude vývaz soukolí proveden vlastní kapacitou objednatele včetně přepravy samotného soukolí k dodavateli opravné práce.

1. **Upřesněný předmět zakázky:**

oprava dovezeného 1 ks soukolí soustružením bez vyvázání

oprava dovezeného 1 ks soukolí navařením bez vyvázání

oprava dovezeného 1 ks soukolí poškozeného bez vyvázání

jedná se o: - soukolí samostatná

- soukolí s převodovkou

- opravu soukolí soustružením včetně vyvázání MUV 71; MUV 74; MUV 75; MUV 77

- opravu soukolí navařením včetně vyvázání MUV 71; MUV 74; MUV 75; MUV 77

- opravu soukolí poškozeného včetně vyvázání MUV 71; MUV 74; MUV 75; MUV 77

jedná se o: - soukolí samostatná

- soukolí s převodovkou

* Příloha č. 1a konkretizuje požadované práce formou soupisu položek prací u jednotlivých typů soukolí SHV, tato příloha bude sloužit k vyhodnocení potencionálních nabídek.
* Termín pro přistavení SHV pro opravu soukolí bude dohodnut s ohledem na provozní požadavky Správy železnic, státní organizace, OŘ Praha, infrastruktura a kapacitní možnosti dodavatele.
* Termín potřebného provedení opravy v případě dovozu samostatného soukolí dodavateli bude ze strany Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Praha oznámen dodavateli jeden měsíc před potřebným provedením zakázky.
* Dodavatel musí bez zbytečného prodlení přijetí požadavku potvrdit a oznámit předpokládaný termín přistavení SHV, nebo dovozu soukolí k provedení zakázky.
* Objednatel si vyhrazuje právo měnit jméno osoby technického dozoru.
* Na provedení každé opravy, (specializované údržby), bude vydána samostatná objednávka.
* Součástí nabídky je rozsah úkonů položkový soupis prací (Příloha č1), který musí oslovený zhotovitel vyplnit. Dále v nabídce požadujeme uvést adresné místo plnění (provozní jednotku, provozní pracoviště), kde budou opravy soukolí prováděny.