NAŠE ZN: 16485 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Maj

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/ 18. 10. 2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Jaroměř**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 159:**

Zadavatel poskytl v zadávací dokumentaci kromě jiného i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (4\_OP\_RED\_BOOK\_SŽDC.pdf (ZABEZPEČENÝ).

Žádáme zadavatele o poskytnutí hesla k odemčení daného souboru anebo alespoň zaslání souboru, ve kterém bude odstraněné zabezpečení a dokument bude možné vytisknout.

**Odpověď k dotazu č. 159:**

Obecné podmínky FIDIC RED BOOK jsou k dispozici pouze pro čtení na webových stránkách SŽDC (sekce Modernizace dráhy). Vlastníkem autorských práv tohoto dokumentu je Mezinárodní federace konzultačních inženýrů – FIDIC. Pokud má uchazeč zájem si text vytisknout, musí si vyhotovení nejdříve sám zakoupit, protože, citujeme z publikace: „Oprávněný kupující Smluvních podmínek nebo jiné publikace má právo si vyhotovit kopii zakoupené publikace pro vlastní účely.“

**Dotaz č. 160:**

Některé zadané soupisy prací nemají nastavené správné oblasti tisku. Jedná se například o soupisy prací:

SO 11-06-01, SO 11-06-02, SO 11-06-03, SO 11-06-04, SO 11-06-05, SO 11-06-06, SO 11-06-07, SO 11-06-09, SO 11-05-02, PS 11-14-05, SO 11-16-01.1

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

*”Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).”*

Žádáme o opravu formátování soupisů prací tak, aby se tisk provedl jednotně u všech zadaných soupisů prací pouze po sloupec ”K”.

**Odpověď k dotazu č. 160:**

*Soupisy prací výše uvedených objektů SO 11-06-01, SO 11-06-02, SO 11-06-03, SO 11-06-04, SO 11-06-05, SO 11-06-06, SO 11-06-07, SO 11-06-09, PS 11-14-05, SO 11-16-01.1*

*jsou opraveny. Kromě SO 11-05-02, který není v objektové skladbě.*

*Příloha:*

*SO\_11-06-01\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-02\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-03\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-04\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-05\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-06\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-07\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-09\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-05\_SP\_a.xls*

*SO\_11-16-01.1\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 161:**

Některé zadané soupisy prací mají výslednou cenu zaokrouhlenou na celé Koruny, jiné mají výslednou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

”Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).”

Žádáme zadavatele o sjednocení všech zadaných soupisů prací tak, aby výsledná cena byla zaokrouhlena na dvě desetinná místa, jak požaduje zadávací dokumentace.

**Odpověď k dotazu č. 161:**

*Zadavatel v příloze vydává opravené tyto soupisy prací:*

*SO\_11-15-05\_SP\_a.xls*

*SO\_11-15-06\_SP\_a.xls*

*SO\_11-30-01\_SP\_a.xls*

*PS\_10-14-01\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-01\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-02\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-03\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-05\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-06\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-09\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-10\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-11\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-12\_SP\_a.xls*

*SO 11-17-01\_SP\_c.xls*

*SO\_11-06-01\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-01\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-02\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-03\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-04\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-05\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-06\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-07\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-09\_SP\_a.xls*

*SO\_11-15-03\_SP\_c.xls*

*SO\_11-15-04\_SP\_b.xls*

*SO\_11-15-07\_SP\_b.xls*

*SO\_11-16-01.1\_SP\_a.xls*

*SO\_11-16-02\_SP\_b.xls*

*SO\_11-19-01\_SP\_b.xls*

*SO\_11-19-02\_SP\_b.xls*

*PS\_11-28-01\_SP\_b.xlsm*

*V případě, že budou zjištěny jiné chybné soupisy prací než výše uvedené opravené soupisy prací, zadavatel vydá tyto soupisy prací další dodatečnou informací.*

**Dotaz č. 162:**

SO 11-19-01 – zadaný soupis prací neobsahuje vzorce.

Dle článku 6, Komentáře k SP, kde se píše:

”Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).”

Žádáme o doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 162:**

*Soupis prací objektu SO 11-19-01 byl již opraven a vydán pod DI č.8*

**Dotaz č. 163:**

„SO111503\_13\_EL\_SP\_Akt\_6\_10\_2017.xls“ – upozorňujeme na chybu ve výpočtu celkové ceny za oddíl 703, kam se nezapočítávají všechny položky. Tento objekt je zadán duplicitně ještě v listu v souboru „SO111503\_12\_SP\_Akt\_6\_10\_2017.xls“, kde je tento vzorec správně.

Žádáme o vyjasnění, co vlastně ocenit a vytisknout a případně opravu vzorce.

**Odpověď k dotazu č. 163:**

*Soupis prací objektu SO 11-15-03 je opraven a přiložen.*

*Příloha: SO\_11-15-03\_SP\_c.xls*

**Dotaz č. 164:**

SO 11-19-01 Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561:

Žádáme zadavatele o informaci, které výhybky se týkají práce uvedené na položkách č. 17 (512550), 18 (533273-R-Mik), 19 (545122), 28 (965010), 29 (965021) a 30 (965211) a ve kterém stavebním postupu mají být práce realizované? Nejsou tyto práce duplicitní s pracemi v SO 11-17-01 Žst. Jaroměř železniční svršek? V případě, že jsou duplicitní s SO 11-17-01, žádáme o jejich zrušení.

**Odpověď k dotazu č. 164:**

*ANO došlo k duplicitě. Soupis prací objektu SO 11-19-01 je opraven a přiložen.*

*Příloha: SO\_11-19-01\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 165:**

SO 11-15-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 9990001\_R | D+M výstražných a bezpečnostních tabulek | m2 | 20,000 |

SO 11-15-07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 9990001\_R | D+M výstražných a bezpečnostních tabulek | m2 | 15,000 |

Je měrná jednotka správně uvedená? Nemá být MJ kus?

**Odpověď k dotazu č. 165:**

*Soupis prací objektu SO 11-15-03 a SO 11-15-07 je opraven a přiložen.*

*Příloha: SO\_11-15-03\_SP\_c.xls*

*SO\_11-15-07\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 166:**

V dodatečných informacích č. 5 byly uchazečům poskytnuty aktualizované výkazy výměr na objekty SO 11-15-03, SO 11-15-04 a SO 11-15-07. V objektech SO 11-15-03 a SO 11-15-07 jsou dublované výkazy výměr na profese EI, HR, VZT a ZTI (jednou jako samostatné výkazy výměr a podruhé jsou v souborech SO111503\_12\_SP\_Akt\_6\_10\_2017 resp. SO111507\_09\_SP\_Akt\_6\_10\_2017). Jak má uchazeč tyto rozpočty ocenit? Má ocenit všechny poskytnuté výkazy výměr.

**Odpověď k dotazu č. 166:**

*Uchazeč ocení „sdružené“ soupisy prací objektů SO 11-15-03, SO 11-15-04 a SO 11-15-07. Samostatné výkazy podobjektů neoceňujte, tyto slouží pouze jako příloha či součást těchto podobjektů v projektové dokumentaci a byly do nich zaznamenávány změny vlivem soutěže na zhotovitele milně respektive správně, ale současně se měly opravovat i soutěžní soupisy prací a to se tak nedělo. Až od DI č.7 se takto dělo.*

**Dotaz č. 167:**

V dodatečných informacích č. 4, Dotaz č. 42, bylo upraveno množství v poplatku za likvidaci odpadů na množství 47,5 t. Ovšem v nově zaslaných výkazech výměr je množství likvidovaného odpadu opět v původní výši. Žádám Vás o úpravu výkazu výměr.

**Odpověď k dotazu č. 167:**

*V DI č. 7 byl vydán opravený SP kde byla uvedena tonáž 47,5. Soupis prací objektu SO 11-15-04 je opraven a přiložen znovu.*

*Příloha: SO\_11-15-04\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 168:**

U následujících PS a SO je Cena za objekt namísto na 2 zaokrouhlena na 0 desetinných míst:

• PS 11-14-06\_SP\_o1

• PS111409\_VV\_Akt\_6\_10\_2017

• PS 11-14-10SP\_o1

• PS101401\_SP\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111401\_SP\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111402\_05\_SP\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111403\_10\_VV\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111405\_10\_VV\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111411\_10\_VV\_Akt\_4\_10\_2017

• PS111412\_VV\_Akt\_4\_10\_2017

• SO 11-06-05\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO 11-06-06\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO 11-06-09\_SP\_o1

• SO110601\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO110602\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO110603\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO110604\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

• SO110607\_SP\_Akt\_9\_10\_2017

**Odpověď k dotazu č. 168:**

*Soupisy prací výše uvedených objektů jsou opraveny.*

*Příloha:*

*PS\_11-14-06\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-09\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-10\_SP\_a.xls*

*PS\_10-14-01\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-01\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-02\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-03\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-05\_SP\_a.xls*

*PS\_11-14-11\_SP\_b.xls*

*PS\_11-14-12\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-05\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-06\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-09\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-01\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-07\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-03\_SP\_b.xls*

*SO\_11-06-04\_SP\_a.xls*

*SO\_11-06-02\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 169:**

PS 11-14-07, PS 11-14-08, PS 11-13-01\_SP:

• chybí vzorec pro dodávky a pro celkovou sumu za dodávky

**Odpověď k dotazu č. 169:**

*V případě kdy je zavzorcován pouze sloupec „montáž“ ceňte i dodávky do tohoto sloupce. V následném převodu do formátu XC4 se kterým následně investor i stavba pracuje je uváděna pouze cena jedna.*

**Dotaz č. 170:**

PS 11-14-10\_SP\_o1:

• vzorec v buňce I50 nezahrnuje pol. č. 1 – 24

**Odpověď k dotazu č. 170:**

*Soupis prací objektu PS 11-14-10 je opraven.*

*Příloha: PS\_11-14-10\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 171:**

PS111401\_SP\_Akt\_4\_10\_2017:

• u pol. č. 29 a 56 je místo vzorce pro dodávka celkem „natvrdo“ 0

**Odpověď k dotazu č. 171:**

*Soupis prací objektu PS 11-14-01 je opraven.*

*Příloha: PS\_11-14-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 172:**

V zadávací dokumentaci

Odd. 12. OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK

části

12.3 Nabídka bude předložena v následující struktuře:

a bodu požadujete

• Oceněný Soupis prací včetně Rekapitulace ceny dle PS a SO, které jsou obsaženy v Dílu 4 zadávací dokumentace.

Součástí Dílu 4 zadávací dokumentace je i soupis prací ve formátu XC4 (Aspe).

Poskytne zadavatel pro splnění tohoto bodu aktualizovaný soupis prací ve formátu XC4 (Aspe)

pro jednotné zpracování cenové nabídky?

**Odpověď k dotazu č. 172:**

*Soupis prací ve formátu XC4 je obsažen v Dílu 4 zadávací dokumentace, ale pro ocenění použijí uchazeči soupisy prací ve formátu .xls, které jsou rovněž obsaženy v Dílu 4 zadávací dokumentace.*

*Upravený soupis prací ve formátu XC4 ubdrží vítězný uchazeč po ukončení výběrového řízení dle bodu 5.1 SoD, která je součástí zadávací dokumentace.*

**Dotaz č. 173:**

SO 11-15-06:

Výkres hovoří o opravě (výměna + broušení + impregnace) dřevěných stěn v rozsahu do 25%, výkaz však toto neobsahuje.

Jak má být toto řešeno?

**Odpověď k dotazu č. 173:**

*Byly doplněny položky do soupisu prací. Soupis prací objektu SO 11-15-06 je opraven.*

*Příloha: SO\_11-15-06\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 174:**

PS 11-28-01

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není zapracována odpověď na dotaz č.86 a 87.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

**Odpověď k dotazu č. 174:**

*Soupis prací objektu PS 11-28-01 je opraven.*

*Příloha: PS\_11-28-01\_SP\_b.xlsm*

**Dotaz č. 175:**

SO 11-16-02

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není zapracována odpověď na dotaz č.52.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

**Odpověď k dotazu č. 175:**

*Soupis prací objektu PS 11-16-02 je opraven.*

*Příloha: SO\_11-16-02\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 176:**

PS 11-14-09

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7 není stále doplněna měrná jednotka do položky č.9.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

**Odpověď k dotazu č. 176:**

*Soupis prací objektu PS 11-14-09 je opraven.*

*Příloha: PS\_11-14-09\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 177:**

Všeobecné položky

10. Měření bludné proudy KPL 1,000

Nerozumíme odpovědi na dotaz č. 104:

„ Na vytipovaných úložných zařízeních je třeba před zahájením stavby a po jejím dokončení provést korozní měření pro zdokumentování možné změny korozní situace."

Žádáme zadavatele o jasné určení těchto míst. Bez tohoto určení není možné stanovit cenu za měření.

**Odpověď k dotazu č. 177:**

*Požadavek na měření vychází z provedeného „Korozního průzkumu“ a výsledky by měly vypovědět o provedení rekonstrukce, o tom, zda naměřené hodnoty splňují hodnoty požadované ČSN 03 8375 a ČSN EN 50122-2 a je splněna bezpečnost a ochrana kovových potrubí dle ČSN 03 8375 a TKP staveb Státních drah.*

*Doporučujeme provést měření v rozsahu dle Korozního průzkumu:*

**Seznam měřicích bodů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení MB** | **Identifikace MB** | **Provedená měření** |
| MB A | žkm 39,087, přejezd P5225 v obvodu žst. Jaroměř | Intenzita bludných proudů v zemi |
| MB B | žkm 39,561, propustek, vlevo ve směru staničení | Intenzita bludných proudů v zemi |
| MB C | žkm 39,729, nový podchod, vlevo ve směru staničení | Intenzita bludných proudů v zemi |
| MB D | žkm 40,234, výhybka č. 40 | Intenzita bludných proudů v zemi |
| MB 01 | žkm 33,140, žst. Smiřice, před výpravní budovou | Rezistivita půdy |
| MB 02 | žkm 35,068, přejezd P5223 u zast. Černožice | Rezistivita půdy |
| MB 03 | žkm 35,669, přejezd P5224 v ul. Revoluční | Rezistivita půdy |
| MB 04 | žkm 39,087 přejezd P5225 v obvodu ŽST Jaroměř | Rezistivita půdy |
| MB 05 | žkm 39,561, stávající propustek, vlevo ve směru staničení | Rezistivita půdy |
| MB 06 | žkm 39,561, stávající propustek, vpravo ve směru staničení | Rezistivita půdy |
| MB 07 | žkm 39,630, trafostanice NA 0441 | Rezistivita půdy |
| MB 08 | žkm 39,632, parčík u nádraží | Rezistivita půdy |
| MB 09 | žkm 39,729, nový podchod, vlevo ve směru staničení | Rezistivita půdy |
| MB 10 | žkm 39,729, nový podchod, vpravo ve směru staničení | Rezistivita půdy |
| MB 11 | žkm 40,234, výhybka č. 40 | Rezistivita půdy |
| MB 12 | žkm 40,566 na trati Jaroměř – Liberec | Rezistivita půdy |
| MB 13 | žkm 0,400 na trati Jaroměř – Trutnov | Rezistivita půdy |

**Měřicí místa na úložných zařízeních pro korozní měření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Místo** | **Měřené zařízení** |
| trafostanice NA 0441 v žst Jaroměř | uzemnění trafostanice |
| ROV 5, ŽST Jaroměř | ochranný vodič |
| KS 28, ŽST Jaroměř | ochranný vodič |
| trafostanice u č. p. 96, ul. Na Škvárovně | uzemnění trafostanice |
| trafostanice u č. p. 41, ul. Hradecká | uzemnění trafostanice |
| čerpací stanice LPG, ul. Hradecká | uzemnění ČS |
| čerpací stanice Benzina, ul. Hradecká | uzemnění CS |
| VTL plynovod u čerpací stanice Benzina, ul. Hradecká | potrubí |
| trafostanice NA 0638, ul. Na Trati | uzemnění trafostanice |
| Bulharská 344 | ochranný vodič distribuční sítě |
| plyn „STL Jaroměř“, ul. Rudé armády, u soutoku Labe a Metuje | potrubí |
| areál ČOV | ochranný vodič distribuční sítě |

*Případná doplnění měření po realizaci stavby mohou být upřesněna správci zařízení.*

**Dotaz č. 178:**

Předpokládáme správně, že schválená zadávací dokumentace a výkazy výměr na informační zařízení nejsou zpracovány dle Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, která nabyla účinnosti od 14. 7. 2017?

**Odpověď k dotazu č. 178:**

*V době zpracování projektu stavby nebyla Směrnice SŽDC č.118 ještě schválená.*

*Uchazeč nacení tento SO podle odevzdané PD.*

**Dotaz č. 179:**

Předpokládáme správně, že v případě, že schválená zadávací dokumentace a výkazy výměr na informační zařízení nejsou zpracovány dle Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, která nabyla účinnosti od 14. 7. 2017, bude se v realizaci postupovat dle schválené zadávací dokumentace a nikoliv podle nové směrnice s účinností od 14. 7. 2017?

**Odpověď k dotazu č. 179:**

*V době zpracování projektu stavby nebyla Směrnice SŽDC č.118 ještě schválená.*

*Uchazeč nacení tento SO podle odevzdané PD.*

**Dotaz č. 180:**

V soupisu prací pro SO 11-16-02 , nástupiště, který byl přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č.7 ze dne 13.10.2017 se opět objevily dvě chyby už jednou opravované, a to v položce pořadové číslo 35 – lavičky s područkami je v množství uvedeno opět 12ks a správně má být 5ks , a v položce pořadové číslo 37 – odpadkové koše je v množství uvedeno opět 6ks a správně má být 4ks. Žádáme zadavatele o opravu.

**Odpověď k dotazu č. 180:**

*Soupis prací objektu SO 11-16-02 je opraven.*

*Příloha: SO\_11-16-02\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 181:**

V TZ pro SO 11-30-01 je uvedena ve výkazu výměr u náhradní výsadby 5-ti letá následná péče, toto není uvedeno v soupisu prací. Znamená to, že se má nacenit jen náhradní výsadba a následná péče bude v režii budoucího správce?

**Odpověď k dotazu č. 181:**

*Nacenění má zohlednit náhradní výsadbu, vč. následné péče. Následná pětiletá péče nebude v režii budoucího správce. Soupis prací objektu SO 11-30-01 byl opraven a přiložen.*

*Příloha: SO\_11-30-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 182:**

Žádáme zadavatele, aby při vkládání opravovaných soupisů prací sjednotil označení změn (jednou je to označováno jako oprava, pak je to označováno jako aktualizace a po té je to označováno písmenem „a“), díky tomu to začíná být velmi nepřehledné a zmatečné. Proto navrhujeme, aby opravený soupis byl označen číslem stavebního objektu a u něho uvedeno pořadové číslo změny (například SO 11-17-01-SP-3.změna, SO 11-17-05-SP-1.změna…). Současně žádáme zadavatele, aby při vložení posledního Vysvětlení, změně a doplnění byly jeho součástí všechny aktualizované soupisy prací označeny dle výše navrhovaného systému.

**Odpověď k dotazu č. 182:**

*Aktuálně jsou soupisy prací indexovány malými písmeny abecedy a …. z, podle toho kolikrát se přistoupilo ke změně u daného soupisu prací. Na každém vloženém Vysvětlení je uveden soupis příloh.*

**Dotaz č. 183:**

Na základě zadavatelem postoupených vysvětlení/změny/doplnění č. 1 až 7 žádáme tímto o zajištění termínu organizované prohlídky místa plnění veřejné zakázky a jeho okolí za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění údajů nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Provedení prohlídky považujeme za nezbytné a účelné.

**Odpověď k dotazu č. 183:**

*Na žádost uchazeče proběhne prohlídka místa plnění a jeho okolí za účelem, zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů nezbytných pro zpracování nabídky. Schůzka proběhne dne 23.10.2017 v 9:00 hod ve vstupní hale žst. Jaroměř. Účastníci budou mít s sebou Občanský průkaz, oprávnění „Vstup do ŽDC“, reflexní vestu a pevnou obuv.*

*V případě zájmu žádám uchazeče o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění a to na níže uvedenou kontaktní osobu do 23.10.2017 do 7 hodin.*

***Kontaktní osoby:***

*Ing. Martin Hryzbil, e-mail:* [*hryzbil@szdc.cz*](mailto:hryzbil@szdc.cz)


*Ing. Karel Kohout, e-mail:* [*kohoutK@szdc.cz*](mailto:kohoutK@szdc.cz)

**Dotaz č. 184:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací pro SO 11-19-02 Podchod jsou uvedeny tyto položky:



Výkres 2.3.1. Výkopy - I. Etapa, u záporové stěny v koleji č. 1 je uvedeno zajištění římsy z dřevěných hranolů 180/150, zasunutých mezi pražce s dřevěnou podlahou z desek.



V dokumentaci není specifikováno množství hranolů ani desek. V popisu položky je pouze dřevěné zábradlí.

Žádáme zadavatele o specifikování druhů a množství dřevěných konstrukci a o specifikaci tloušťky dřevěného pažení mezi záporami HEA 140 a HEB 200.

**Odpověď k dotazu č. 184:**

*Soupis prací objektu PS 11-19-02 je opraven.*

*Příloha: SO\_11-19-02\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 185:**

V zadavatelem postoupeném vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 5, v odpovědi na dotaz č. 52, bylo upraveno množství u pol. č. 35 na 5 kusů a u položky č. 37 na 4 kusy.

V postoupeném vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 7 je v postoupeném soupisu prací pro tento SO ale uvedeno množství, které bylo v původních soupisech prací.

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda byly položky vráceny na původní hodnoty nebo zda byl zaslán nesprávný soupis prací.

**Odpověď k dotazu č. 185:**

*Ano byl zaslán nesprávný SP. Soupis prací objektu SO 11-16-02 je opraven.*

*Příloha: SO\_11-16-02\_SP\_b.xls*

**Dotaz č. 186:**

So 15-11-04


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3899992\_R | Mobilní protihluková stěna dl.5,0m, v.4,5m, pronájem, montáž, doprava | kus | 1,000 |

Protihlukovou stěnu s takovými rozměry již není možné vyrobit jako „mobilní“, pro stěnu bude nutné vytvořit základ, ke kterému bude nutné tuto stěnu přikotvit.

Jak má být oceněno?

**Odpověď k dotazu č. 186:**

*Projektant zadavatele vycházel z následujícího řešení, kde je zřejmé, že i mobilní PHS takové výšky se vyrábí a dodává se vč. kotevního bet. bloku.*



**Dotaz č. 187:**

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu

Poř. číslo položky 3, zasklívací těsnění, je uvedena jednotka v m2, dle propočtů by mělo jít spíše o metry běžné-bm, než o čtvereční. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

**Odpověď k dotazu č. 187:**

*Soupis prací objektu SO 11-15-05 je opraven a přiložen.*

*Příloha: SO\_11-15-05\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 188:**

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu

Poř. číslo položky 33, střešní plášť z trapézového plechu. Uvedeno 662m2, dle VD jsme napočítali 711m2. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

**Odpověď k dotazu č. 188:**

*Platí soupis prací a uvedená výměra 662 m2.*

**Dotaz č. 189:**

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu

Poř. číslo položky 56, D+M kotevní šroub do M20 s kotevní hlavou…, 36ks

a

Poř. číslo položky 60, D+M kotevní šroub do M32 s kotevní hlavou…, 16ks

- dle podkladů uvažujeme u kotev do M20 celkem o 68ks (4ks zastřešení u výpravní budovy, 16ks zastřešení ostrovních nástupišť a 48ks u výtahových šachet – jedna výtahová šachta má 4ks sloupů po 3ks kotvení + 2ks sloupů po 2ks kotvení, tj celkem 16kotev pro jednu výtahovou šachtu).

- dle podkladů uvažujeme u kotev do M32 celkem o 32ks

Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

**Odpověď k dotazu č. 189:**

*Platí soupis prací a uvedená výměrÿ 36 a 16 ks.*

**Dotaz č. 190:**

SO 11-15-05 Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu

Poř. číslo položky 75, střešní plášť sklo 88,4, dle podkladů zjištěno 121m2 na místo 114m2 uvedených ve výkaze. Žádáme zadavatele o upřesnění výměr.

**Odpověď k dotazu č. 190:**

*Platí soupis prací a uvedená výměra 114 m2.*

**Dotaz č. 191:**

SO 11-17-01

Upozorňujeme zadavatele, že v nově zadaném soupisu prací, který byl přílohou „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8” došlo k odstranění opravy množství podle odpovědi na dotaz č.100.

**Odpověď k dotazu č. 191:**

*Soupis prací objektu SO 11-17-01 je opraven.*

*Příloha: SO 11-17-01\_SP\_c.xls.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
30. 10. 2017 na den 6. 11. 2017, tedy o 5 pracovních dnů.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 6. 11. 2017 v 10:15 hod.

*pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevírání nabídek.*

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne 18. 10. 2017

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železniční dopravní cesty,

                                                                                            státní organizace