NAŠE ZN: 16969/2017-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Milada Hofmanová

TEL: 724 932 387

E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz

DATUM:

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 10:**

SO 07-17-01, pol.č. 47

1. V soupisu prací jsou uvedeny místo zajišťovacích značek zajišťovací značky referenčního bodu dle předpisu SŽDC M21.

Předpis M21 požaduje zřízení dvojic referenčních bodů v dopravnách  a netýká se úplně zajišťovacích značek. Dle našeho názoru lze z počtu kusů v soupisu prací usoudit, že se má spíše jednat o zajišťovací značky dle předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" díl III. Je tomu tak?

1. Pro ocenění zajišťovacích značek je nutné rozlišit typy zajišťovacích značek – sloupkové, v nástupištích, popř. hřebové či konzolové. V projektové dokumentaci však toto rozlišení chybí – na rozdíl od ostatních objektů žel. svršku, kde je tato specifikace v technické zprávě  uvedena. V technické zprávě k tomuto SO je pouze uvedeno toto:

***6.11 Zajištění geometrické polohy koleje***

*Geometrická poloha koleje bude zajištěna zajišťovacími značkami, v souladu s předpisem SŽDC S3 – Žel.svršek. Osazení zajišťovacích značek je součástí stavebního objektu svršku, stejně jako jejich geodetické zaměření.* ***Nové zajišťovací značky budou přednostně konzolové osazené na stožáry TV.*** *Návrh osazení ZZ bude zaslán na schválení na Správu železniční geodézie místně příslušnému správci prostorové polohy koleje a na Správu tratí. Teprve po schválení je možné definitivní zajišťovací značky osadit a zaměřit. Způsob odevzdání a kontroly dokumentace technického projektu zajištění řeší SŽDC S3, díl III ve znění změny č.2.*

Z textu lze usoudit, že mají převažovat konzolové značky, nicméně na stavbě není trakce.

Je možné tuto technickou zprávu upřesnit tak, aby bylo možné relevantní ocenění?

1. V případě referenčních bodů dle přepisu M21 jsou požadovány 2 body v dopravně, v tomto případě jde o žst. Mikulov? Opět chybí specifikace umístění referenčních bodů ( resp. referenčního bodu a jeho zajišťovacího bodu ). Žádáme o doplnění.

**Odpověď:**

Dodavatel ocení stanovený počet zajišťovacích značek. Do rozpočtu bude doplněn popis položky „osazení zajišťovacích značek dle Předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" díl III,“ V TZ bude upravena textace na „Celkem bude osazeno 66 ks definitivních konzolových značek na samostatném sloupku v betonovém základu. Jejich konečný počet a poloha bude konzultována se zástupcem SŽG přímo na stavbě.“

**Dotaz č. 11:**

SO 09-15-01 A

1. **pol. č. 38** SDK příčka ..... je uveden požadavek na požární odolnost EI 90

Ve výkresu "E.2.1.5.A.05 Stavební úpravy DK.pdf" je v popisu uvedeno EI 15.

V dokumentu "E.2.1.5.A.01 Technická zpráva, PBŘ.pdf" je uveden požadavek na požární odolnost této příčky rovněž EI 15.

*Dotaz: Co je správně? EI15?*

**Odpověď:**

Jedná se o překlep v textu. Správně je dle PBŘ EI15.

1. **pol. č. 51** D+M dřevěných dveří, EW 30 DP3 1/O ... 11 ks

Ve výpisu výrobků " E.2.1.5.A.06 Výpis výrobků.pdf", položka 1/O je uvedena stejná specifikace ale jeden kus.

Ve výkresu "E.2.1.5.A.05 Stavební úpravy DK.pdf " je položka označena 1/T a je patrno, že by měl být 1ks; a dále v popisu je uvedeno EW15 DP3.

V dokumentu "E.2.1.5.A.01 Technická zpráva, PBŘ.pdf" je uveden požadavek na požární odolnost těchto dveří EW15 DP3.

*Dotaz: Správně by tedy mělo být ve výkazech* ***EW15 DP3 a 1ks****?*

**Odpověď:**

Jedná se o překlep v textu. Správně je dle PBŘ EW15 DP3 a 1ks.

1. **pol. č. 53** Dodávka dveře hliníkové ... 1/H .... 3 ks

Ve výpisu výrobků "E.2.1.5.A.06 Výpis výrobků.pdf", položka 1/H je uveden jeden kus.

Z výkresu "E.2.1.5.A.04 TZZ - nový stav.pdf“ je zřejmé, že má být jen 1 ks.

*Dotaz: Je správný počet 1 ks?*

**Odpověď:**

Jedná se o překlep v textu. Správně je 1ks.

1. **pol. č. 58** Montáž dveří... 4 ks

Podle výpisu výrobků "E.2.1.5.A.06 Výpis výrobků.pdf" jsou správně 2 ks.

Položka se týká montáže položek 53 a 54 podle výkazů výměr. Se zohledněním předchozího dotazu k položce to je 1 + 1 ks a nikoli 3 + 1 ks.

*Dotaz: Je správný počet 2 ks?*

**Odpověď:**

Správný počet u hliníkových dveří je celkem 2ks.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
23. 11. 2017 na den 24. 11. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 23. 11. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 11. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 23. 11. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 24. 11. 2017 v 10:15 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne 7. 11. 2017

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železniční dopravní cesty,

                                                                                            státní organizace