NAŠE ZN: 17721/2017-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Milada Hofmanová

TEL: 724 932 387

E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz

DATUM:

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 193:**

Zadavatel v článku 8.5 Podmínkách pro zpracování nabídky (část 2), mimo jiné požaduje v

rámci prokázání technické kvalifikace, předložení seznamu stavebních prací včetně

osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních

prací aby uchazeč prokázal, že v posledních 6 letech před zahájením zadávacího řízení

řádně poskytl a dokončil nejvýznamnější stavební práce v součtu alespoň ve výši 422 000

000,- Kč bez DPH, přičemž hodnota plnění spočívajícího v rekonstrukci nebo výstavbě

železničního svršku v těchto nejvýznamnějších stavebních pracích (zakázkách) činila v

součtu alespoň 179 200 000,- Kč bez DPH. Za nejvýznamnější stavební práce zadavatel

považuje stavební práce s hodnotou jednotlivé realizované zakázky alespoň ve výši 169

000 000,- Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba železničního

svršku o hodnotě alespoň ve výši 84 000 000,- Kč bez DPH (částka 84 000 000,- Kč se

vztahuje k hodnotě rekonstrukce nebo výstavby železničního svršku, nikoli k hodnotě

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku).

Dále v bodě 9.3 Podmínkách pro zpracování nabídky (část 2), zadavatel uplatnil

poddodavatelské omezení dle § 105 odst. 2 ZZVZ, kde si vyhradil požadavek, že níže

uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným

dodavatelem vlastními prostředky (resp. všemi či některým z dodavatelů, kteří případně

podali nabídku v rámci společné účasti): SO - železniční svršek.

Součásti Smlouvy o dílo jsou Smluvní podmínky, kde je v bodě 4.4.3 uvedeno: Vlastními

prostředky se podle těchto Podmínek rozumí Věci určené pro dílo, které jsou ve vlastnictví

Zhotovitele nebo osob tvořících se Zhotovitelem koncern nebo jsou Zhotovitel nebo osoby

tvořící s ním koncern oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a

Personál zhotovitele, který je ke Zhotoviteli nebo k osobám, které tvoří se Zhotovitelem

koncern, v pracovněprávním vztahu ve smyslu Právních předpisů. V případě osob, které

podle Zhotovitele tvoří se Zhotovitelem koncern, je Zhotovitel povinen jejich příslušnost ke

koncernu prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují

povinnosti Podzhotovitelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako

Podzhotovitelé.

V této věci si uchazeč dovoluje poukázat i na rozhodnutí Soudního dvora EU C-389/92 ze

dne 14. 8. 1994 s odkazem na směrnici 71/304/EHS a 71/305/EHS, kde je mimo jiné

uvedeno, že uchazeč, případně subdodavatel (v případě, kdy uchazeč prokazuje chybějící

část kvalifikace subdodavatelsky), je při prokazování kvalifikace oprávněn využít i

referenčních zakázek společností, které s ním tvoří stejný koncern, pokud prokáže, že při

plnění zakázky bude disponovat zdroji ostatních členů koncernu, a to v rozsahu

nezbytném pro zhotovení zakázky. Není tedy nutné předkládat společnou nabídku či

využít ostatních členů koncernu jako subdodavatelů podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.

**Dotaz:** s ohledem na výše uvedené, splní uchazeč zadavatelem požadovanou technickou

kvalifikaci v bodě 8.5 a současně požadavek v bodě 9.3 Podmínkách pro zpracování

nabídky, prostřednictvím reference společnosti, která s ním tvoří koncern? Pokud ano,

postačí pro prokázání a splnění těchto požadavků zadavatele předložení prohlášení, že

uchazeč s touto společnosti tvoří koncern a při plnění zakázky bude disponovat jejich

zdroji? Není potřeba již uzavírat s touto společností společnost

**Odpověď:**

Ano, dodavatel splní zadavatelem požadovanou technickou kvalifikaci v bodě 8.5 a současně požadavek v bodě 9.3 Pokynů pro dodavatele, prostřednictvím reference společnosti, která s ním tvoří koncern, přičemž v předloženém seznamu nebo osvědčení musí být v souladu s ustanovením 9.3 Pokynů pro dodavatele výslovně uvedeno, že tyto uvedené části předmětu plnění, tj. výstavbu nebo rekonstrukci železničního svršku prováděl v referenční zakázce výlučně dodavatel vlastními prostředky, tj. prostředky dodavatele nebo s využitím prostředků osob tvořícími s dodavatelem koncern (identifikační údaje takových případných koncernových osob budou rovněž uvedeny v seznamu nebo osvědčení).

Současně je dodavatel povinen ve své nabídce příslušnost této osoby ke koncernu prokázat. Vzhledem ke skutečnosti, že prokazuje kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby (osoby tvořící s dodavatelem koncern), je povinen doložit pro tuto osobu doklady v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ a současně s bodem 8.8 Pokynů pro dodavatele.

Dodavatel nemusí s osobou, se kterou tvoří koncern, uzavírat společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Dotaz č. 194:**

SO 07-17-01 žst. Mikulov na Moravě, žel. svršek:

Položka č. 14 (528152R) - V Dodatečných informacích č. 09 byla v dotazu č. 148 navýšená výměra, v soupisu prací ve výpočtu je 10+24,417=34,417 m, v buňce pro množství je 24,417 m. Opraví zadavatel výměru položky na 34,417 m?

**Odpověď:**

Výměra byla opravena.

**Dotaz č. 195:**

SO 07-17-01 žst. Mikulov na Moravě, žel. svršek:

Položka č. 59 (965852) – Ptáme se zadavatele, jestli je ve výpočtu výměry 42\*2\*0,068 = 5,712 tkm použita vzdálenost 2 km a která skládka je uvažována? V SO 06-17-01 a SO 06-17-51 je použita skládka Hrušovany nad Jevišovkou (37km). Nesjednotí zadavatel skládky v SO žel. svršky?

**Odpověď:**

Jedná se o odvoz ocelových částí zajišťovacích značek. Pro odvoz ocelového odpadu je uvažována odvozová vzdálenost 2 km. Demontáž betonových částí zajišťovacích značek je součástí SO 07-16-01 pol. 50.

**Dotaz č. 196:**

SO 07-17-01 žst. Mikulov na Moravě, žel. svršek:

V soupisu prací chybí položka pro odvoz odstraněného kolejového lože na recyklační základnu v žst. Valtice (v TZ, str. 9). Položka č. 49 (965010) neobsahuje odvozy. Žádáme zadavatele o doplnění položky a ptáme se taky, proč odvážet odstraněné KL ze žst. Mikulov na recyklační základnu v žst. Valtice, když recyklační základna je uvažována i v žst. Mikulov.

**Odpověď:**

TZ bude upravena. Recyklační základna je navržena v Žst. Mikulov. Pro vnitrostaveništní dopravu je položka č.50 a č.51 upravena a byl přidán 1km.

**Dotaz č. 197:**

SO 07-17-01 žst. Mikulov na Moravě, žel. svršek:

1. Položka č. 50 (965021) ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU (170508) – ve výpočtu výměry je uvažováno 30 km. Ptáme se zadavatele, kterou skládku od recyklační základny v žst. Valtice uvažuje?
2. Položka č. 51 (965021) ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU (170507) – ve výpočtu výměry je uvažováno 13 km. Ptáme se zadavatele, kterou skládku od recyklační základny v žst. Valtice uvažuje? Ve výpočtu výměry (3971+180)\*0,05+(30/2,035)\*13=399,1962 [A] je chyba, má se násobit vzdálenosti celá výměra, ne jenom část. Čemu odpovídá ve výpočtu 30/2,035? Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu výměry.

**Odpověď:**

1. Skládka není předepsána, bylo uvažováno s průměrnou dovoznou vzdáleností.
2. Výměra byla opravena, chybělo započtení vzdálenosti. Skládka není předepsána, bylo uvažováno s průměrnou dovoznou vzdáleností.

**Dotaz č. 198:**

SO 06-19-01 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, Propustek v km 96,893

Dle znění položky poř.č.13, kód 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ má být proveden zásyp propustku z nakupovaného

materiálu. Dle projektové dokumentace SO 06-19-01, příloha č. 2.4.2 - Podélný řez - nový

stav, má být proveden zásyp propustku zeminou hutněnou po vrstvách tl. 300 mm. V

Technické zprávě, příloha č.1. je uvedeno: „Pro zásyp nového propustku je uvažováno

100% nového zásypového materiálu z propustného, nenamrzavého a zhutnitelného

materiálu – např. ŠD s Cu>15, Id = 1,0…“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele o zaslání

opraveného soupisu prací, případně opravených příloh PD.

**Odpověď:**

Pro veškeré zásypy byla použita správněji položka č. 26 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO. Položka č. 13 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ byla ze soupisu prací vyškrtnuta.

**Dotaz č. 199:**

SO 06-19-02 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, Propustek v km 97,191

Dle znění položky poř.č.13, kód 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ má být proveden zásyp propustku z nakupovaného

materiálu. Dle projektové dokumentace SO 06-19-02, příloha č. 2.4.2 - Podélný řez - nový

stav, má být proveden zásyp propustku zeminou hutněnou po vrstvách tl. 300 mm. V

Technické zprávě, příloha č.1. je uvedeno: „Pro zásyp nového propustku je uvažováno

100% nového zásypového materiálu z propustného, nenamrzavého a zhutnitelného

materiálu – např. ŠD s Cu>15, Id = 1,0…“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele o zaslání

opraveného soupisu prací, případně opravených příloh PD.

**Odpověď:**

Pro veškeré zásypy byla použita správněji položka č. 26 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO. Položka č. 13 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ byla ze soupisu prací vyškrtnuta.

**Dotaz č. 200:**

SO 06-19-09 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, Propustek v km 100,422

Dle znění položky poř.č.13, kód 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

má být proveden „Zásyp hutněnou vyzískanou zeminou v oblasti opěrné zdi (typ zeminy

G3-G5)“. Dle projektové dokumentace SO 06-19-09, příloha č. 2.4.2 - Podélný řez v ose

koleje č.1 - nový stav, má být proveden zásyp propustku: „HUTNĚNÝ ZÁSYP NAPŘ. ŠD

FR. 0-32 S Cu>15; ld=0,95 …“. V Technické zprávě, příloha č.1. je uvedeno: „Zásyp

přechodového klínu a založení rovnoběžných čel bude proveden z propustného

nenamrzavého a zhutnitelného materiálu - např. ŠD s Cu>15, Id=0,95….“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele o zaslání

opraveného soupisu prací, případně opravených příloh PD.

**Odpověď:**

Položka č.17411 je určená na zásyp opěrné zdi, svahové obsypy ŽB rovnoběžných čel z líce a další terénní obsypy, zásypy. Pro zásyp trub propustku a rubu ŽB rovnoběžných čel je určena položka č.45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO.

**Dotaz č. 201:**

SO 06-19-09.1 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, Propustek v km 100,422, silniční

Dle znění položky poř.č.13, kód 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

má být proveden zásyp vhodnou zeminou. Dle projektové dokumentace SO 06-19-09.1,

příloha č. 2.4.2 - Podélný řez v ose komunikace - nový stav, má být proveden zásyp

propustku: „HUTNĚNÝ ZÁSYP NAPŘ. ŠD FR. 0-32 S Cu>15; ld=0,95 …“. V Technické

zprávě, příloha č.1. je uvedeno: „Zásypy přechodového klínu a základů ŽB čela budou

provedeny z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materiálu - např. ŠD s Cu>15,

Id=0,95,….“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele o zaslání

opraveného soupisu prací, případně opravených příloh PD.

**Odpověď:**

Položka č.17411 je určená na svahové obsypy ŽB rovnoběžných čel z líce a další terénní obsypy, zásypy. Pro zásyp trub propustku a rubu ŽB rovnoběžných čel je určena položka č.45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO.

**Dotaz č. 202:**

SO 06-19-10 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě, Propustek v km 100,497

V soupisu prací zaslaném zadavatelem chybí položka pro provedení zásypu propustku.

Dle projektové dokumentace SO 06-19-10, příloha č. 2.3.2 – Přehledné výkresy – nový

stav, má být proveden zásyp propustku: „ZÁSYP ZE ŠD fr.0/32“. V Technické zprávě,

příloha č.1. je uvedeno: „Zásyp bude proveden z propustného nenamrzavého a

zhutnitelného materiálu - např. ŠD s Cu>15, Id=0,95….“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele doplnění

chybějící položky do SP a o zaslání opraveného soupisu prací, případně opravených

příloh PD.

**Odpověď:**

Zásyp trub je v rozpočtu reprezentován položkou č.24 (458523 Výplň za opěrami a zdmi z kameniva drceného, index zhutnění id do 0,9).

V popisu položky je také uvedeno, že se jedná o zásyp trub a ve specifikaci je uvedeno, že položka obsahuje dodávku předepsaného kameniva, jeho dopravu i uložení.

**Dotaz č. 203:**

SO 07-19-01 - Žst. Mikulov na Moravě, Propustek v km 107,157

V soupisu prací zaslaném zadavatelem chybí položka pro provedení zásypu propustku. V

soupisu prací zaslaném zadavatelem se nachází položka poř. č. 15, kód 17180 -

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ a v podrobném

popisu k této položce je určeno „ornice“, množství dle SP je 7,5 m3, což odpovídá položce

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M. Myslíme si proto, že položka poř.

č. 15 je nadbytečná, protože požadované práce budou provedeny v položce „Rozprostření

ornice“.

Úplně ale v soupisu prací chybí položka pro provedení zásypu propustku dle PD pro SO

07-19-01, příloha č. 2.4.2 – Podélný řez „ ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU DO ZEMNÍHO

TĚLESA DLE SŽDC S4“. V Technické zprávě, příloha č.1. je uvedeno: „Přechodový klín

za rubem nosné konstrukce bude vytvořen z propustného nenamrzavého a zhutnitelného

materiálu – např. ŠD s Cu>15, Id=0,95….“.

Žádáme zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu v PD. Žádáme zadavatele doplnění

chybějící položky do SP a o zaslání opraveného soupisu prací, případně opravených

příloh PD.

**Odpověď:**

Položka č. 16 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ve své specifikaci neobsahuje samotný materiál, ale pouze manipulaci s ním. Proto je doplněna o položku č. 15 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ.

V soupisu prací položka pro zásyp přechodového klínu propustku nechybí a je zastoupena pol. č. 26 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

**Dotaz č. 204:**

V rámci „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 6“ zveřejnil zadavatel

opravený soupis prací pro stavební objekt SO 06-19-02 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě,

Propustek v km 97,191.

V tomto soupisu prací je zrušena položka poř. č. 25, kód 45852 - VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A

ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO pouze tím, že bylo použito formátu přeškrtnutého písma.

Zároveň k této změně zadavatel nezveřejnil žádné zdůvodnění.

V zaslaném souboru soupisu prací to znamená, že položka s množstvím, které je

přeškrtnuto pouze pomocí formátu písma normálně počítá. Uchazeč tedy nemůže vyplnit

jednotkovou cenu, aby nedošlo k započítání této položky do celkové ceny SO.

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem má uchazeč postupovat. Máme v tomto

případě položku ocenit 0,- Kč?

Případně žádáme zadavatele, aby rušené položky jednotně rušil tím, že do sloupce

množství vyplní 0.

**Odpověď:**

Položka č. 25 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO byla duplicitní s položkou č. 13 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Kubatury u těchto položek byly dne 29.11.2017 změněny viz dotaz č. 199.

**Dotaz č. 205:**

V rámci „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3“ zveřejnil zadavatel

opravený soupis prací pro stavební objekt SO 06-19-05 - T.ú. Valtice - Mikulov na Moravě,

Propustek v km 97,801.

V rámci opraveného soupisu prací byla upravena položka poř.č.15 - ROZPROSTŘENÍ

ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,5M, v podrobném popisu položky bylo doplněno

„rozprostření ornice v tl. 0,3m“. Zároveň bylo bez zdůvodnění změněno množství z

původních 50 m2 na nových 60 m2.

Žádáme zadavatele o sdělení, jestli se jedná pouze o přepis, případně z jakého důvodu je

změněno množství na 60 m2.

V případě, že nové množství 60 m2 správné, žádáme o opravení množství i navazujících

položek, např. pol. poř. č. 16 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI a o

zaslání opraveného soupisu prací.

**Odpověď:**

Položka č.16 byla opravena, množství 60m2 je správné.

**Dotaz č. 206:**

V SO 07-15-02 - Žst. Mikulov na Moravě, přístřešky pro cestující se nachází položka poř.

č. 1, kód 131R - Zemní práce - nebudou prováděny - jsou součástí objektu výstavby

nástupišť.

Dle popisu práce nebudou prováděny, přesto je v množství uvedeno 1 kpl.

**Odpověď:**

Výkopy přístřešku jsou součástí výstavby nástupišť. Položka upravena na nulovou.

**Dotaz č. 207:**

Žádáme o aktualizaci internetového odkazu uvedeného v ZOP, čl. 13.8.2 ” pro zjištění indexů cen stavebních prací publikovaných podle metodiky Českého statistického úřadu na: *„http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc\_cr”.*

Uvedený adresa neodkazuje na žádnou zmiňovanou tabulku.

**Odpověď:**

Internetový odkaz není třeba aktualizovat, je funkční.

Po zadání adresy uvedené v ZOP v pod-článku 13.8.2 se v pravé horní části obrazovky do kolonky pro vyhledávání napíše text “indexy cen stavebních prací“.

Ukáže se další nabídka, a to „Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby …“. Tato nabídka se odklikne.

Ukáže se další nabídka, ve které již lze nalézt „Tabulku č. 5“.

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem zjistil své administrativní pochybení v zadávací dokumentaci v části nazvané „Příloha k nabídce“, neboť neměl v úmyslu umožnit úpravy cen v důsledku změn nákladů.

Na základě shora uvedeného tímto Zadavatel **ruší původní** text:

Úpravy v důsledku změn nákladů

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny

A **nahrazuje ho textem novým** :

Úpravy v důsledku změn nákladů

(pod-článek 13.8)

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
12. 12. 2017 na den 13. 12. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 23. 11. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 13. 12. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 23. 11. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 13. 12. 2017 v 10:15 hod.

*pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevírání nabídek.*

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne 30. 11. 2017

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železniční dopravní cesty,

                                                                                            státní organizace