|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 6068/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | Prerovska@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 23. dubna 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

Ve výkazu výměr položky č. 43 a 44 nejsou zapotřebí.

* SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)
* Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km

**Odpověď: Bylo odstraněno.**

**Dotaz č. 2: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

V rámci kterého provozního souboru se má dodávat venkovní klimatizovaná skříň? Dle výkresové části očekáváme položku „SKŘÍŇ KLIMATIZOVANÁ DVOJITÁ PŘES 25 U“.

**Odpověď: Bylo doplněno v rámci PS 01 01 a položka byl nahrazena za položku č.14.**

**Dotaz č. 3: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

Který provozní soubor dodává pro UPS bateriový přídavný modul?

**Odpověď: Bylo doplněno v rámci PS 01 01.**

**Dotaz č. 4: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

Prosíme o prověření, zdali do systému KAC má být nahrána pouze jedna kamera (viz položka č. 74 výkazu výměr).

**Odpověď: Do sytému KAC se zapojí všechny kamery. Bylo doplněno o zbývající 3 kamery.**

**Dotaz č. 5: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

Prosíme o doplnění optických rozvaděčů umístěných v kamerových skříních do VV. Dále postrádáme položky na měření, ukončení a montáž optických kabelů. Prosíme opětovně prověřit výměru položky č. 86 KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN.

**Odpověď: Položky byly doplněny. Položka č.86 byla prověřena a upravena.**

**Dotaz č. 6: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu**

V rámci kybernetické bezpečnosti a pravidly vyplývajícími z pokynu generálního ředitele č. 21/2017 pro opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC by měly být umístěny v kamerových skříních průmyslové switche vč. SFP modulů.

**Odpověď: Položky byly doplněny.**

**SFP modul je pod R-kovou položkou č. 61 „SFP modul“**

**Dotaz č. 7: PS 01-02 Zastávka Popov, informační zařízení**

Aby informační zařízení bylo plně funkční, chybí ve výkazu výměr tyto položky na SW:

* Příprava dat GVD + rekonfigurace 1 ks
* SW modul řízení tabulí - do 3 ks inf. tabulí / displejů ve stanici (traťové nasazení) 1 ks
* SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé (traťové nasazení) 1 ks

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

**Odpověď: VV byl opraven a položky byly doplněny.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek ze dne   
27. 4. 2021 na den 4. 5. 2021.

Změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**      D.2.1.\_005\_SP.xls

D.2.7.\_005\_SP.xls

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace