# SPECIFIKACE

## Opravné práce OŘ HK související s vybudováním DOZ Teplice nad Metují – Trutnov střed.

Identifikace zařízení

|  |  |
| --- | --- |
| Trať: | Teplice nad Metují – Trutnov střed 509B (047) |
| Dopravny: | Teplice nad Metují město; Adršpach; Janovice u Trutnova; Radvanice; Chvaleč |
| Datum vydání: | 11. 03. 2021 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Rozsah opravných prací ST

V dopravně Radvanice budou opraveny krajní výhybky v rozsahu, který je nezbytný pro osazení elektromotorickými přestavníky a elektrickým ohřevem výhybek.

V případě kladného projednání postradatelností v dopravnách Radvanice a Chvaleč dojde k redukcí kolejiště následovně:

* V dopravně D3 Radvanice bude snesena koleje č. 3 a dále výhybky č. 2, 3 a 5, které budou nahrazeny kolejovým polem. Bude zachována část koleje č. 5 v délce 130 m.
* V dopravně D3 Chvaleč bude snesena část koleje č. 3 v km 8,569 - 8,733 a výhybka č. 1, která bude nahrazena kolejovým polem. Bude zachována část koleje č. 3 v délce 70 m.

# Rozsah opravných prací SEE

V dopravnách Teplice nad Metují město a Radvanice budou vybudovány elektrické ohřevy výhybek v krajních výhybkách.

V dopravně Radvanice bude zajištěno navýšení příkonu. Bude zajištěna výstavba nové přívodní linky ČEZ.

# Rozsah opravných prací SPS

V žst. Teplice nad Metují bude stavebně připravena místnost pro technologické zařízení DOZ Teplice nad Metují – Trutnov střed. Vybrána je místnost ve výpravní budově (část zrušené restaurace) o rozměrech 3x6,5m.

V dopravnách D3 Teplice nad Metují město, Adršpach, Janovice u Trutnova a Radvanice budou v nezbytném rozsahu stavebně upraveny výpravní budovy za účelem umístění technologického zařízení DOZ Teplice nad Metují – Trutnov střed.