**Plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby**

zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Místo vykonávané práce:** Chrášťany 120, 270 01 Chrášťany, okres Rakovník, Středoč. kraj

**Název stavby:** Chrášťany ON – oprava

SO.03 - Oprava střechy,

SO.08 - Demolice veřejných záchodů (6000388429)

**Objednatel:**  Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234

**Firma zajišťující likvidaci materiálů s azbestem (předpoklad):**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČ: 49356089

**Vedoucí pracovník zodpovědný za práci s azbestem:** Jan Vacín, tel.: 724 593 622, email: [jan.vacin@ave.cz](mailto:jan.vacin@ave.cz)

**Povaha a pravděpodobné trvání práce:** Demontáž a odvoz střešní krytiny z azbestocementových šablon na místo trvalého uložení

**Předpokládaný termín započetí prací:** 06/2021

**Předpokládaný počet dnů prací s azbestem:** cca 15 den

**Předpokládané množství materiálů s azbestem:** SO.03 - 294 m2, tj. 5,346 t při plošné hmot. cca 18,3 kg/m2

SO.08 - 72 m2, tj. 1,322 t při plošné hmot. cca 18,3 kg/m2

**Další náležitosti potřebné k provedení:**

* 30 dní před zahájením prací podat hygienické stanici hlášení prací s obsahem azbestu a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu - dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
* plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb.,
* k zásilce nebezpečného odpadu přiložit doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů.

**Pracovní postupy používané při práci s materiálem obsahujícím azbest:**

Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu bude prováděna ručně. Před demontáží bude materiál s obsahem azbestu zkrápěn speciálním enkapsulačním činidlem kvůli zamezení uniku nebezpečných vznosných látek do okolního prostředí. Sejmutý materiál s obsahem azbestu bude vkládán do igelitových pytlů a následně do označeného uzavíratelného velkoobjemového kontejneru, nebude v žádném případě rozbíjen, lámán ani jinak poškozován. Po skončení práce budou použité jednorázové obleky vloženy do označených plastových pytlů a následně uloženy do uzavřeného kontejneru. V kontrolovaném pásmu platí zákaz jídla, pití a kouření. Následně proběhne vysátí zdemontované plochy a okolí vysavačem s Hepa filtrem a úklid pracoviště.

**Zařízení používaná pro ochranu zdraví zaměstnanců vykonávajících práci s materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti:**

Dýchací maska s filtrem s účinností P3

Rukavice Sol-Vex nebo rukavice Nitril s manžetou

Ochranný oblek s účinností P3 s kapucí (TYVEC nebo POLYCLEAN)

Ochranné brýle

**Opatření k ochraně zdraví při práci:**

Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob oplocením a bezpečnostním značením. Na viditelném místě bude umístěno bezpečnostní značení „kontrolované pásmo“, „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „práce s azbestem“.

Uzavřený kontejner s odpadem s obsahem azbestu bude po naplnění odvezen na zabezpečenou skládku.

Staveniště bude vybaveno čistou šatnou, špinavou šatnou a mobilním WC. Veškeré osoby, které budou provádět manipulaci s azbestem (demontáž, přesun) budou vybaveny jednorázovými obleky s účinností P3, rukavicemi Sol-Vex nebo Nitril s manžetou, a dýchací maskou s filtrem s účinností P3.

Práce za mimořádných podmínek musí být okamžitě přerušeny, o čemž rozhodne odpovědný vedoucí stavby nebo vedoucí provozu. Mimořádnými podmínkami se rozumí:

* zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu (havárii),
* zhoršení povětrnostních podmínek,
* vliv přírodních živlů a jiné nepředvídatelné okolnosti,
* nevyhovující technický stav stavby, stroje nebo zařízení.

Při přerušení prací je nutné provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

**Provoz objektu v době provádění prací, při kterých dochází k manipulaci s materiálem s obsahem azbestu:**

Práce na objektu by díky svému umístění neměly nijak narušit železniční provoz.

**Datum:**  28.5.2021

**Zpracovatel:** L. Malý,Správa železnic, s.o., OŘ Praha, SPS

**Mapa s vyznačeným objektem**



**Foto objektu:**

**SO.03**



**SO.08**

