Příloha č. 1a Smlouvy

**Minimální požadavky kupujícího**

**49x - Tenký klient**

Parametry:

* **S operačním systémem**

**Paměťové sloty:** 1 slot SODIMM

**Standardní velikost paměti**: 4GB paměť DDR4-2400 MHz RAM (1x 4 GB)

**Poznámka ke standardní paměti:**Přenosová rychlost až 2 400 MT/s.

**Typ ukládání**: eMMC

**Popis pevného disku:** min Jednotka 16 GB eMMC

**Mezipaměť procesoru:** min 4 MB L3

**Počet jader procesoru:** min 2

**Procesor:**  základní takt min 1,5 GHz, zvýšený takt min 2,8 GHz, min. 4 MB mezipaměti L3, 2 jádra)

**Grafika (integrovaná):** min GPU 1000 MHz,

**Napájení:** Externí napájecí adaptér 45 W

**Hmotnost:** max. 1,4 kg   
**4Funkce pro ovládání zvuku:** Interní aktivní reproduktorový systém pro základní přehrávání zvuku Klávesnice

**Klávesnice:** USB Business Slim

**Polohovací zařízení:** Optická myš USB

**Porty:**

**minimálně:**

1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon  
1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s  
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s  
1x RJ-45  
2x DisplayPort™ 1.2  
2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s  
1x napájení AC  
2x USB 2.0 Type-A

**Umístění portu:** V/V Vpředu, Vzadu

**Protokoly:**

Citrix® HDX  
Citrix® ICA  
VMware Horizon® View™ přes protokol RDP/PCoIP a Blast Extreme  
Vzdálená plocha, Remote FX (RFX), RDP

**Ekoznačky:** Registrace EPEAT®

**Certifikace Energy Star:** Certifikace ENERGY STAR®

**4x - Monitor 15“ (nebo 15,6“) LCD**

Parametry:

Rozlišení 1366 × 768, poměr stran 16:9, 1x HDMI 1.4, nebo 1x DP (případně oba), VESA, podstavec, externí napájecí zdroj

**48x - Monitor 19“ LCD**

Parametry:

Rozlišení 1280 × 1024, poměr stran 4:3 (nebo 5:4), typ panelu IPS, 1x HDMI 1.4 (nebo 1x DP), pivot, VESA, podstavec

**49x - Patch UTP kabel 5m**