|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 673/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 4. ledna 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1


ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

V soupise SO 11-20-01 podchod jsou dvě položky pro realizaci podhledu podchodu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 76423 |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z HLINÍK PLECHU | M2 | 80,400 |
|  |  |  | Kovový rozebíratelný podhled |  |  |
|  |  |  | *17,7\*4+1,5\*2,7+1,5\*3,7=80.400 [A]* |  |  |
|  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.   - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |
| 39 | 76423R |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z PLASTU | M2 | 95,330 |
|  |  |  | Rozebíratelný plastový podhled |  |  |
|  |  |  | *20,9\*4,0+2,44\*2,84+1,4+3,4=95.330 [A]* |  |  |
|  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku,   upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů,   dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.   - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a   vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |  |  |

Ohledně specifikace materiálu podhledu jsme našli pouze zmínku v TZ:



Domníváme se, že v soupise prací je pol. č.38 pro realizaci kovového podhledu podchodu obsažena navíc a měla by být vyjmuta. Můžete pol. 38 prověřit a případně vyjmout ze soupisu prací?

**Odpověď:**

*Položka č.38 zůstane v soupisu prací, zahrnuje oplechování stěn výtahových šachet u jejich dveří + oplechování kabelových nik. V soupisu prací byl upraven popis této položky a její výměra.*

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_podchod\_Blansko\_zm05\_20220104

XLS\_podchod\_Blansko\_zm05\_20220104

V Olomouci dne 4. 1. 2022

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace