**Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný dle NV č. 430/2006 Sb.**

Dle tohoto NV je geodetická dokumentace zpracována v geodetických referenčních systémech, tj. v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému baltském po vyrovnání Bpv.