|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 8061/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 11/8 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | Prerovska@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**SO 01 – Výpravní budova**

**Dotaz č. 3:**

Nové venkovní schodiště v PD uvedeno: 3x bet. stupeň rohový 90° (900x350x150), 5x bet. stupeň přímý (1500x350x150), v rozpočtu uvedeno 2x stupeň schodišťový nosný ŽB 100x35x14,5 cm, 4x stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5 cm

**Odpověď: upraveno v rozpočtu. Položky 42 a 43.**

**Dotaz č. 4:**

Z jakého materiálu budou vyzděny nové příčky? V PD a TZ uvedeny broušené keramické tvárnice 80, 115, 140 P+D, v rozpočtu uvedeny pórobetonové tvárnice

**Odpověď:** Nové příčky budou dle PD z broušených keramických tvárnic. Upraveno v rozpočtu. Položky 22 až 24.

**Dotaz č. 5:**

Z jakého materiálu budou překlady? V PD uvedeny keramické překlady v rozpočtu uvedeny pórobetonové překlady

**Odpověď: Překlady budou dle PD keramické. Upraveno v rozpočtu položky 17 až 21.**

**Dotaz č. 6:**

V PD uvedeny ocelové I nosníky průřezů 80, 100 a 140 v rozpočtu pouze I nosníky průřezů 100 a 160

**Odpověď: platí specifikace dle PD. Upraveno v rozpočtu, položky 29 až 31.**

**SO 02 – Kryté stání na kola a lyže**

**Dotaz č. 7:**

Z jakého materiálu bude střecha? V PD uvedena vláknocementová střešní krytina, v rozpočtu plechová profilovaná

**Odpověď:** krytina bude plechová profilovaná, v souladu s hlavní budovou, bylo opraveno v přiloženém výkrese D.1.1.b.1

**SO 03 – Zpevněné plochy**

**Dotaz č. 8:**

V TZ a PD oddělení asfaltové komunikace a zpevněných ploch dvěma řadami žulových kostek, v rozpočtu pouze jedna řada

**Odpověď:** Ve výkazu výměr položky 49 je uvedeno dvojnásobné množství.

**Dotaz č. 9:**

V PD několik různých obrubníků (bezbariérová obruba 150x150x1000, R15; přechodový obrubník; chodníkový obrubník 1000x80x250; silniční obrubník přímý 1000x150x250; betonová obruba ABO 13-10), v rozpočtu pouze obrubník betonový chodníkový 1000x100x200 mm

**Odpověď:** platí dle PD. V rozpočtu upraveno v položkách 52 až 56**.**


**Dotaz č. 10:**

V rozpočtu není uvedena venkovní čistící zóna před hlavním vstupem do výpravní budovy

**Odpověď:** čistící zóna je uvedena v položce č. 270

**Dotaz č. 11:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr výpočet u čísla položky 13 množství betonu do základových k-cí rovný 3,330 m3 betonu. Dle našeho výpočtu by to mělo být větší množství a to 5,845 m3 (dle přiloženého výřezu).




Žádáme zadavatele o vyjádření a opravu výkazu výměr.

**Odpověď:** Upraveno ve výkazu výměr, položka 13.

**Dotaz č. 12:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr u vodorovných konstrukcí v položce č. 29 nejsou uvedeny všechny ocelové překlady v 1NP a v 2NP je uveden špatný rozměr jednoho překladu.




Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Odpověď:** Upraveno ve výkazu výměr, položka 28.

**Dotaz č. 13:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr u svislých a kompletních konstrukcí uvedeno zdivo pórobetonové a i překlady z porobetonu. V technické zprávě se ale píše, že příčky a dozdívky budou z cihel keramických popřípadě CPP.






Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu na stejný materiál.

**Odpověď:** viz dotazy 4 a 5

**Dotaz č. 14:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr uvedeno použití rohových profilů AL 15x15 mm pouze u výplní otvorů. Jak se zamýšlí ukončení desky XPS tl.100 u detailu D1, kde vznikne asi 4cm ozub. Zde se nebude vkládat rohový profil??

U detailu D2 jsou použity desky pir 022, tak taktéž vznikne ozub, ten se bude nějak řešit? U šambrán se řešit roh nebude? Pouze omítkou?




Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění do VV.

**Odpověď:** Upraveno v položce 67 a 68

**Dotaz č. 15:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr položka 99 Lešení pomocné. Jak vznikl výpočet pro tuto plochu lešení a o jaké lešení se skutečně jedná?




Žádáme zadavatele o vysvětlení.

**Odpověď:** upraven výkaz výměr pol. 101, (výměra je součet podlahových ploch, kde je předpoklad provádění prací z pomocného lešení), přidány nové položky číslo 99 a 100

**Dotaz č. 16:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část je ve výkazu výměr u položky č. 136 zapomenuta výměra komory 2P05. Dle půdorysu se i tato místnost bude rekonstruovat a bude zde nový dřevěný záklop.




Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění do VV.


**Odpověď:** Doplněno do výkazu výměr, položka č. 138

**Dotaz č. 17:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část u výpisu zámečnických prvků, konkrétně u Z1, chybí počet a rozměry zábradlí. Na schématu je znázorněno, že bude z TR.45x2 (jak madlo, tak vodorovná výplň), ale nikde není uvedeno množství. Navíc u této položky s označením 6 ve výčtu celkové hmotnosti je nesrovnalost z počty ks, které uvádíte v tabulce.



Ve výkazu výměr jsou k tomuto tématu ještě tyto položky:




Trubky neodpovídají výpisu svým průměrem.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění množství materiálu.

**Odpověď:** Upraven výpis zámečnických prvku. Upraveno v rozpočtu položka 242. Doplněna položka 236.

**Dotaz č. 18:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 - 02 stavební část jsou v detailech kontaktní zateplovací systém vypsány druhy fasádních omítek. Ve výkazu výměr je pouze jeden druh a to 1,5 mm zrnitost. Jak bude řešena zrnitost 1,0 mm a hladce broušená fasáda? Dle pohledů se i píše na soklu kamenná soklová omítka.




Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění množství materiálu fasádních omítek dle skutečnosti.

**Odpověď:** bude použita pouze jedna zrnitost 1,5mm, v celé ploše

**Dotaz č. 19:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 – 03 – ZTI, ÚT je ve výkresové části v 2NP u rozvodu vodovodu nakreslen zásobník teple vody 125 l, v technické zprávě a také ve výkazu výměr je ale zásobník teplé vody 160 l a ještě 3ks. Ty další 2 ks jsem v dokumentaci nenašel.



Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu VV.

**Odpověď: Úprava výkazu výměr na 1ks, objem 160l**

**Dotaz č. 20:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 – 03 – ZTI, ÚT je ve výkazu výměr počítáno se 3 sprchovými bateriemi. Dle výkresů jsem napočítal dva sprchové kouty.




Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu VV.

**Odpověď:** Upraveno ve výkazu výměr na 2ks.

**Dotaz č. 21:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci u objektu SO 01 – 07 – Mobiliář. V půdorysu zpevněné plochy a mobiliář D1.1.b.01 není uvedeno a zakresleno místo, pro zhotovení základu pro kontejner.



Žádáme zadavatele o vysvětlení a zhotovení místa určení pro kontejner.

**Odpověď**: Umístění se předpokládá v místě stávajících nádob na odpad před budovou, přesné umístění bude řešeno v rámci AD.

**Dotaz č. 22:**

Součástí PD je orientační a informační systém, ve VV pro něj nejsou položky

**Odpověď:**

Do soupisu prací byly doplněny položky orientační systém - objekt SO 01 – 08 Orientační a informační systém.

**Dotaz č. 23:**

Ve VV chybí položky na požadované zabezpečení releové místnosti a sdělovacích zařízení

**Odpověď:**

Zakrytí bude provedeno v rámci položky číslo 309 v So 01-02.

**Dotaz č. 24:**

Bude součástí díla dodávka mincovníku? Ve VV je pouze připravenost

**Odpověď:**

Mincovník (zařízení pro vstup a výběr poplatku – automat dveřního zámku ADZ) dodá v souladu s bodem 4.8 zadavatel – Správa železnic na základě uzavřené Rámcové smlouvy. Zhotovitel provede pouze stavební připravenost v rozsahu ZTP příloha číslo 7.1.3

**Dotaz č. 25:**

V PD pro VZT jsou ve výkresech označené jednotlivé pozice, ale chybí jejich bližší specifikace (dokumentace je označena jako realizační), žádáme doplnění

**Odpověď:**

Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovitele v podrobnosti prováděcí dokumentace. Bude upřesněno v rámci realizační dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené zadavatelem.

**Dotaz č. 26:**

V PD SO1 není ve výkresech pro bourací práce vyznačeno veřejné WC, které se má demolovat

**Odpověď:**

Je vyznačeno v situaci bouracích prací výkres C. 4, přílohou zasíláme původní půdorys a fotodokumentace.

**Dotaz č. 27:**

V ZTP je požadavek na zpracování DSPS dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011, žádáme o odkaz na tuto směrnici, nepovedlo se ji najít

**Odpověď:**

Přílohou zasíláme uvedenou Směrnici.

**Dotaz č. 28:**

Stojany na kola, které zajišťuje investor jsou ty, které budou osazeny v krytém stání?

**Odpověď:**

Ano, čtyři stojany na kola umístěné v krytém stání zajištuje investor.

**SO01**

**Dotaz č. 29:**

V PBŘ je požadavek na osazení hasících přístrojů, ale nejsou ve VV.

**Odpověď:**

Osazení a dodávku hasicích přístrojů zajistí OŘ Ostrava v souladu s interními dokumenty Správy železnic. Hasicí přístroje nebudou součástí díla.

**SO01-05-rozvody elektro**

**Dotaz č. 30:**

Chybí dodávka materiálu k montážní položce č. 153 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací

**Odpověď:**

Upravena položka 153

**Dotaz č. 31:**

Nesedí množství u položky č. 69 a č. 70. Dodávka 30m lišty, montáž 100m.

**Odpověď:**

Upravena položka 69

**Dotaz č. 32:**

Nesedí množství u mezi materiálem kabelů, položky č. 48, 49, 53, 55, 56, a montáží kabelů, položky č. 57 a 61.

**Odpověď:**

Upraveny položky 57 a 61

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že dotazy, které obdržel dne 2. 6. 2022 (dotazy č. 3 -21), vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědí a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den navíc.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 10. 6. 2022 na den 15. 6. 2022, tedy   
o 3 pracovní dny.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

Detaily D1 a D2.pdf

Ostruzna\_WC\_foto.jpg

Ostružná - sklad olejů, WC.pdf

přístřešek na kola.pdf

SM011\_final\_digitalizovana\_20220408.zip

VVZ - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná [zadání].xlsx

Výpis zámečnických prvků z1.pdf

Výpis zamečnických prvků Z2.pdf

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace