|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 8279/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY:

**Dotaz č. 33:**

Z PD přístřešku pro kontejnery, mobiliáře a výkazu výměr není jasné kolik kusů kontejnerů přesně bude.

**Odpověď:**

Přístřešky na odpady budou dva, každý pro dva kontejnery. Přílohou zasíláme podklady ke kontejnerům.

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY:

**Dotaz č. 34:**

Nesedí počet základových patek ve výkazu výměr pouze pro jednu sekci kontejnerů.

V mobiliáři je uveden menší počet.

**Odpověď:**

V přiloženém aktualizovaném soupisu prací byla provedena oprava výměry u položek číslo 2 až 8 v SO 01-07. V soupisu prací opraveno na dva přístřešky.

PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY:

**Dotaz č. 35:**

V situaci umístění pouze přístřešku pro 3 kontejnery. Kde se nachází druhý přístřešek?

Chybí popis v TZ

**Odpověď:**

Přístřešky budou dva vedle sebe, umístěny před nádražní budovou v místech stávajících popelnic.

**Dotaz č. 36:**

Dotaz hromosvod: V PD ani ve výkazu výměr nejsou svody z izolovaných CUI vodičů, které jsou dnes standardem na všech veřejně přístupných stavbách SŽ.

**Odpověď:**

Hromosvod bude oceněn dle odsouhlasené dokumentace a soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace. Případná změna bude řešena v rámci změny během výstavby.

**Dotaz č. 37:**

V PD je obsažen i informační a orientační systém, ve výkazu výměr však zcela chybí.

**Odpověď:**

Do výkazu výměr byly položky pro informační systém doplněny v rámci odpovědi na dotaz číslo 22.

**Dotaz č. 38:**

V PD je řešen mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše atd.. ve výkazu výměr jsou však uvedeny jen základové patky pod tyto předměty.

**Odpověď:**

Mobiliář bude samostatnou dodávkou Správy železnic (SŽ) – viz ZTP bod 4. 8., zhotovitel provede pouze stavební připravenost. Přílohou zasílám katalog mobiliáře dodávaného SŽ, z katalogu dodá a namontuje SŽ koš B. 3, kolostav C a lavičku A. 3.

**Dotaz č. 39:**

V PD jsou uvedeny 2ks stání pro popelnice se zelenou střecho dl. 3060mm a 4560mm, v rozpočtu jsou pak uvedeny 2ks délky 3060mm. Které rozměry platí?

**Odpověď:**

Přístřešky budou dva vedle sebe, každý pro dva kontejnery viz odpověď na dotaz číslo 35.

**Dotaz č. 40:**

V rámci rekonstrukce má být předmětem smlouvy i dodávka tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla jsou však v tuto chvíli v celé Evropě nedostupná a není možné na ně získat cenovou nabídku.

**Odpověď:**

Pokud se nedaří uchazečům získat cenovou nabídku na tepelné čerpadlo (TČ), ocení TČ položkami cenové soustavy uvedené v soupisu prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že na dotazy, které obdržel dne 6. 6. 2022 (dotazy č. 33 -35), zadavatel odpověděl po termínu. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den navíc.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 15. 6. 2022 na den 17. 6. 2022, tedy   
o 2 pracovní dny.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

D-PK02b-VYROBA 00-ZAKLADY.pdf

D-PK02b-VYROBA 01-CELEK.pdf

Mobiliář – katalog.pdf

VVZ\_D2 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná [zadání].xlsx

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace