|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 9491/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 28. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 16:**

**Přejezd P8341 :**

**SO 01-11-01„Železniční spodek**“: byl nalezen rozpor mezi soupisem prací a popisem uvedeným v technické zprávě v části 7.2 SO 01-11-01 Železniční spodek odstavci ZKPP , kde je uvedena skladba ZKPP – štěrkodrť 0-32mm/separační geotextilie/pře hutněná zemní pláň, a popisky uvedenými ve výkresu 2.0.0.4 příčné řezy kde je uvedena skladba ZKPP = štěrkodrť 0-32mm/pře hutněná zemní pláň.

Žádáme zadavatele o sdělení, která skladba platí (ZKPP s geotextilii nebo bez)? Pokud s geotextilií, žádáme o doplnění položky do soupisu prací.

**Odpověď:**

Platí skladba ZKPP bez geotextilie.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace