DOUBRAVNÍK - budova zastávky, BJ - IC6000311581

výměna stávajícího kotle OPOP H430 za nový kotel nižšího výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje oběhového čerpadla a domácí vodárny a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Waldsberger Petr, tel.: 724 878 423