NOVOSEDLY - strážní domek č.24a s příslušenstvím, BJ - IC5000181952

výměna stávajícího kotle Dakon DOR 20S za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, vložkování komínového tělesa, napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje oběhového čerpadla a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Vitouch Petr, tel.: 602 562 339